# **SOLICITUD DE COTIZACIÓN (RFQ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Referencia de la RFQ: **4200710536-4200710045** | Fecha: 02 agosto 2024 |

## SECCIÓN 1: SOLICITUD DE COTIZACIÓN (RFQ) para el suministro de M&S-EQUIPOS BIOMEDICOS.

## La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) le solicita su cotización para la provisión de bienes, obras o servicios, según se detalla en el Anexo 1 de esta RFQ.

Esta solicitud de cotización está compuesta por los siguientes documentos:

Sección 1: Esta carta de solicitud

Sección 2: Instrucciones y datos de la RFQ

Anexo 1: Lista de requisitos

Anexo 2: Formulario de presentación de cotizaciones

Anexo 3: Oferta técnica y financiera

Al preparar su cotización, utilice la sección Instrucciones y datos de la RFQ como guía. Tenga en cuenta que las cotizaciones deben presentarse utilizando el Anexo 2 (Formulario de presentación de cotizaciones) y el Anexo 3 (Oferta técnica y financiera), mediante el método y en la fecha y hora indicados. Es su responsabilidad asegurarse de que su cotización se presenta en la fecha límite o antes. Las cotizaciones que se reciban por cualquier motivo después de la fecha límite para su presentación no se tendrán en cuenta para la evaluación.

Le agradecemos su participación y esperamos recibir sus cotizaciones.

Aprobada por:

Firma:

## SECCIÓN 2: INSTRUCCIONES Y DATOS DE LA RFQ

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha límite para la presentación de una cotización** | 17/08/2024  Si tiene alguna duda con respecto al huso horario en el que debe presentarse la cotización, consulte <http://www.timeanddate.com/worldclock/>. |
| **Método de presentación** | Las cotizaciones deben presentarse de la siguiente forma:  Licitación electrónica  Correo electrónico  Correo postal/entrega en mano  Otra opción: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  Dirección para la presentación de licitaciones: **iombtacotizaciones@iom.int con copia a jblanco@iom.int**   * Formato de archivo: PDF * Los nombres de archivos deben tener un máximo de 60 caracteres y no pueden contener ninguna letra ni carácter especial que no esté incluido en el alfabeto/teclado latino. * Todos los archivos deben estar libres de virus y no pueden estar corruptos*.* * Tamaño máx. de archivo por envío: 20 MB * Asunto obligatorio del correo electrónico: **IC 4200710536-4200710045 – M&S – (NOMBRE PROVEEDOR)** * Al enviar varios correos, estos deben estar claramente identificados indicando en el campo de asunto «correo n.º X de Y», mientras que el último debe especificar «correo n.º Y de Y». * Se recomienda que la cotización completa contenga la menor cantidad de archivos adjuntos posible. * El proponente debería recibir un correo electrónico como acuse de recibo. |
| **Costo de la preparación de la cotización** | La OIM no se hará responsable de ninguno de los costos asociados con la preparación y presentación de la cotización de un proveedor, independientemente del resultado o la manera en la que se lleve a cabo el proceso de selección. |
| **Código de Conducta de los Proveedores** | Todos los posibles proveedores deben leer el Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas y aceptar que ofrecen los estándares mínimos que se esperan de un proveedor de las Naciones Unidas. El Código de Conducta, que incluye principios sobre el trabajo, los derechos humanos, el medio ambiente y la conducta ética, se puede consultar en <https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct> |
| **Conflicto de intereses** | **La ONU anima a todos los posibles proveedores a que** eviten y prevengan conflictos de intereses comunicando a la ONU si usted, o cualquiera de sus afiliados o miembros del personal, participaron en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, las estimaciones de costo u otra información utilizada en esta RFQ. |
| **Condiciones Generales de los Contratos** | Cualquier orden de compra o contrato que se emita como resultado de esta RFQ estará sujeto a las Condiciones Generales de los Contratos de la OIM para la prestación de bienes/servicios/transportes/servicios médicos disponibles en https://www.iom.int/do-business-us-procurement. |
| **Elegibilidad** | Los licitantes tendrán la capacidad legal de celebrar un contrato vinculante con la OIM y de proveer sus productos en el país, o mediante un representante autorizado. |
| **Moneda de la cotización** | Las cotizaciones se presupuestarán en COP |
| **Impuestos y aranceles** | La OIM es exenta de todos los impuestos directos, excepto cargos por prestación de servicios públicos, y es exenta de las restricciones aduaneras, aranceles y tarifas de naturaleza similar con respecto a los artículos importados o exportados para su uso oficial. Todas las cotizaciones se deberán presentar libres de cualquier impuesto directo o cualquier otro arancel, a menos que se especifique lo contrario a continuación:  Todos los precios:  Incluyen IVA y otros impuestos indirectos aplicables  No incluyen IVA ni otros impuestos indirectos aplicables |
| **Idioma de la cotización y la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales de funcionamiento** | ***ESPAÑOL • Los elementos deberán llegar debidamente embalados, en buen estado y deben cumplir con las características de descripción y medida. • La entrega debe contemplar distribución en terreno, instalación y capacitación en terreno (incluir este ítem en las fichas técnicas). • Los proveedores que se postulen deben enviar fichas técnicas a la oficina del programa de salud para poder dar visto bueno del insumo. • Los insumos deben tener obligatoriamente registro INVIMA y CE. • Este insumo debe cumplir el reglamento del régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano (DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005) y con los estándares de calidad ISO 13485. • Los proveedores que se postulen deben tener certificación nacional en distribución de equipos biomédicos. • Por restricciones del donante, los insumos no pueden provenir de origen chino.*** |
| **Documentos que se deben presentar** | Los licitantes deben incluir los siguientes documentos en su cotización:  Anexo 2 (Formulario de presentación de cotizaciones) debidamente cumplimentado y firmado  Anexo 3 (Oferta técnica y financiera) debidamente cumplimentado, firmado y conforme a la Lista de requisitos del Anexo 1  Otra opción Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| **Período de validez de la cotización** | Las cotizaciones seguirán siendo válidas por un período de tiempo de 60 días desde la fecha límite para la presentación de una cotización. |
| **Variación de precios** | Después de recibir la cotización, no se aceptará en ningún momento del período de validez de la cotización ninguna variación de precios debida a un incremento, inflación o fluctuación de los tipos de cambio o a cualquier otro factor del mercado. |
| **Cotizaciones parciales** | No están permitidas  Están permitidas |
| **Términos de pago** | El 100 % en los 30 días posteriores a la recepción de los bienes, obras o servicios y a la presentación de la documentación del pago.  Otra opción: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| **Persona de contacto para correspondencia, notificaciones y aclaraciones** | Persona de enlace: UNIDAD DE COMPRAS  Dirección de correo electrónico: **iombtacotizaciones@iom.int con copia a jblanco@iom.int**  Atención: las cotizaciones no se deben presentar en esta dirección, sino en la dirección para la presentación de cotizaciones mencionada anteriormente. |
| **Aclaraciones** | No se aceptarán solicitudes de aclaración de los licitantes después de 5 días hábiles antes de la fecha límite para la presentación. Las respuestas a las solicitudes de aclaración las comunicará VIA EMAIL antes del 02 septiembre 2024 |
| **Método de evaluación** | El contrato se adjudicará a la oferta de menor costo que sea sustancialmente conforme a los requisitos  Otra opción: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| **Criterios de evaluación** | Pleno cumplimiento de todos los requisitos especificados en el Anexo 1  Plena aceptación de las Condiciones Generales de los Contratos  Integridad de los servicios posventa  Plazo de entrega más anticipado/corto  Otros Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| **Derecho a no aceptar ninguna cotización** | OIM no tiene la obligación de aceptar ninguna cotización ni de adjudicar un contrato u orden de compra |
| **Derecho a modificar los requisitos en el momento de la adjudicación** | En la adjudicación de un contrato u orden de compra, OIM se reserva el derecho a modificar (ya sea aumentar o disminuir) la cantidad de servicios o bienes hasta máximo un 25% de la oferta total sin cambiar el precio unitario o el resto de los términos y condiciones. |
| **Tipo de contrato que se va a adjudicar** | ORDEN DE COMPRA |
| **Fecha prevista para la adjudicación del contrato** | 30 agosto 2024 |
| **Políticas y procedimientos** | Esta RFQ se encuentra en consonancia con las Políticas y Procedimientos de la OIM. |
| **Registro en el UNGM** | La OIM anima a todos los proveedores a registrarse en el sitio web del United Nations Global Marketplace (UNGM) en www.ungm.org. El Licitante podrá presentar una oferta aunque no esté registrado en UNGM, sin embargo, si el Licitante es seleccionado para la adjudicación de un contrato de USD 100.000 o más, se le recomienda que se registre en el UNGM antes de la firma del contrato. Para los proveedores que no dispongan de los medios técnicos para registrarse en UNGM, se ha implementado una función de registro asistido de proveedores  que permite al personal de adquisiciones de la OIM añadir proveedores locales a  UNGM. |

**Criterios de evaluación:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio | Cumple o no cumple | observaciones |
| La propuesta cumple con los criterios descritos en la solicitud de compra, evidenciado en las fichas técnica presentadas por los proveedores que especifiquen:   * Descripción del insumo. * Calidad del insumo. * Registros INVIMA y CE, y Normas ISO. * Fabricante (reconocidos en el mercado). * Garantía. |  |  |
| Origen de los elementos (de fabricación y ensamblaje). Por restricciones del donante, los insumos no pueden provenir de origen chino. |  |  |

| **Tarea** | **Fechas Indicativas** | **Responsable** |
| --- | --- | --- |
| Inicio invitación a cotizar | 02/08/2024 | Unidad de compras |
| Periodo de preguntas, aclaraciones y/u observaciones de Proponentes (fecha límite) | Hasta el 07/08/2024 | Unidad de compras |
| Publicación de acta de acuerdo con preguntas, aclaraciones y/u observaciones | 09/08/2024 | Unidad de compras |
| Cierre de la invitación a cotizar y recepción de propuestas | 17/08/2024 | Unidad de compras |
| Evaluación de propuestas | A partir del 19/08/2024 | Unidad de compras |

### ANEXO 1: LISTA DE REQUISITOS

**Especificaciones técnicas para bienes:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.º de elemento** | **Requisitos técnicos mínimos** | **Unidad** | **Cantidad** |
| 1 | Ecógrafo portátil Tipo: Ecógrafo: Hardware "Peso: Menor a 7 Kg incluyendo batería Pantalla de 15” black Ligth antireflejo Modos de operación básica: - 2D Mode ,Modo Doppler color ,Modo Doppler de potencia, Modo M Modo Doppler espectral PW, Modo Doppler espectral CW, Modo TDI (Doppler tisular), Modo TDW (Tissue Doppler Wave), Modo ElastoScan, Modo S-Flow, Modo M anatómico Sofware 2 puertos de sonda activos (incluye puerto de sonda de lápiz) - 1 puerto de sonda para conector mini-DLP (260 pines) 1 puerto de sonda para conector de sonda de lápiz (opcional) Soporte USB ECG (AHA / IEC) (Opcional) Teclado alfanumérico LAN (10/100/1000 BASE-T) 1 puerto Procesador principal: Intel i3-8145UE o similar Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits Paquete de baterías de iones de litio 6.900 mAh Aprox. 75 min. Tiempo de arranque del sistema: aprox. 85 s Tiempo de arranque en modo de suspensión: aprox. 25 s Aplicaciones avanzadas para: ginecología, obstetricia, cirugía, radiología, - Disco duro de estado sólido - Memoria RAM de alta frecuencia de 8 GB -Toma de las 5 medidas principales para biometría fetal (DBP, AC, HC, FL, HUM). - Vista panorámica en la imagen de hasta 60 cm. - Sistema de imágenes de alta definición con reducción de granularidad. - Sistema de gestión para la mejora de visibilidad, integración y análisis de datos · Impresora térmica integrada al equipo Tecnología -S-Harmonic - S-Flow -Multivisión - HQ- Vision Q-Preset -Q-Scan QUE INCLUYA: - Transductor Lineal 5 -12/16 MHz – Alta Definición - Transductor endocavitario 4-9 MHz- Alta Definición - Transductor Convexo 2-8 MHz- Alta Definición Sistema para conectar simultaneamente 3 transductores Herramientas incorporadas - Ergonomía - Maleta para Transporte -Carro de transporte con 3 puertos para transductores - Asistente de biometría - Inclinación de la pantalla - Huella pequeña - Peso ligero (30kg) - Tecnología de ahorro de energía - Garantía de 3 Años por defectos de fábrica - Instalación y capacitación en terreno. • Registro Sanitario. • Hoja de Vida. • Manuales de manejo. | UNIDAD | 7 |
| 2 | Transporte Descripción: Entrega en: Maicao, Necoclí, Cartagena, Soledad, Ipiales, Santa Marta, Arauca (Arauca) | UNIDAD | 7 |
| 3 | **Pesabebés electrónico, portátil:**   * **Con infantómetro incluido**. * Manual y ligera, flexibilidad, para el uso diario hospitalario, bandeja confortable con amortiguación de movimiento, pantalla LCD de fácil lectura. Superficie lisa para facilitar la limpieza/desinfección, muestra Kilogramos (kg), y Libras (lb), capacidad de peso 5 g - 20 kg, Precisión ±5 g, Auto calibración con cada encendido(opcional)   + Capacidad: 20 kg / 44 lbs   + División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz   + Dimensiones (AxAxP): 638 x 105 x 300 mm / 25.1 x 4.1 x 11.8“   + Dimensiones/plataforma (AxAxP): 595 x 50 x 255 mm / 23.4 x 2 x 10“ • Peso: 2.8 kg / 6.2 lbs   + Alimentación: Pilas/red eléctrica opcional   + Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática.   **Documentación:**   * Garantía de 1 año por defectos de fábrica. * Entrega en terreno * Registro Sanitario. * Hoja de Vida.   Manuales de manejo. | UNIDAD | 5 |
| 4 | **Biombos médicos móviles:**  **Características:**   * Biombos médicos móviles, plegable 3-4 secciones con cortinas, con ruedas, buena estabilidad, y cortinas integradas centralmente en el marco, sin dejar huecos cerca de las bisagras. * 3 bastidores en tubo redondo de 7/8 cold-rolled. * Con rodachines de 3/8. * Dimensiones aproximadas: 1.65 mt alto x 1.80 mt largo. * Tela en anti fluidos Blanca o Azul.   Acabado general en pintura electrostática color blanco. | UNIDAD | 5 |
| 5 | **Camillas ginecológicas:**  **Características:**   * Gabinete construido en lamina cold-rolled. * Superficie dividida en tres secciones, tapizadas en cordobán Asia negro * Cabecero graduable. * Parte central para cubeta. * Piecero graduable, por medio de cremallera. * Taconeras en aluminio graduable. * Alacena y cajón. * Dimensiones aproximadas: 180 cms de largo x 55 cms de ancho x 85 cms de alto.   Acabado general en pintura electrostática. | UNIDAD | 1 |
| 6 | **Balanza digital función madre bebé:**  **Características:**  Báscula de piso móvil, con botones de encendido y pantalla doble  De bajo peso, construcción sólida, con pilas de larga duración  Doble pantalla digital  Capacidad: 200Kg  Precisión (g): 50 g < 150 kg > 100 g  Dimensiones (AxApXP): 321 x 61 x 362 mm  Funciones: función madre/bebé, conmutación kg/lbs, desconexión automática, Medición móvil, Auto-HOLD  Tipo de alimentación: Batería | UNIDAD | 9 |
| 7 | **Mesa de mayo en acero inoxidable con ruedas**  **Características:**  En acero inoxidable AISI304, con bomba oleodinámica, regulable en altura mediante pedal, bandeja extraíble moldeada con borde elevado en todos los lados y rotable en 360°, 4 ruedas gemelas antiestáticas, dos de ellas con freno.  Dimensiones: - largo: 53 cm – ancho: 38 cm – bandeja de 44 cm x 3 cm – alto: 15 cm – 125 cm (h del piso a la bandeja). | UNIDAD | 10 |
| 8 | **Cinta métrica de circunferencia abdominal:**  **Características:**   * Mide hasta 150 cm, cinta métrica retráctil para el cuerpo con pasador de seguridad y pulsador) * Con waist-hip-ratio (WHR) * Rango de medición en cm: 0 - 205 cm * División: 1 mm * Dimensiones (AxAxP): 70 x 28 x 66 * Peso neto: 0,07 * CE: 0123 | UNIDAD | 10 |
| 9 | **Tipo: Glucómetro Características:**  Sistema Hemo Cue Glucose 201+/SET (El sistema Hemo Cue Glucose 201+ se utiliza para medir los niveles de glucosa. La exclusiva tecnología de microcubetas proporciona una gran precisión y reduce los riesgos de contaminación). - Peso: Aproximadamente 40g (con pilas). - Con registro Invima - Corto tiempo de medición. - Detecta la glucemia. - Clasificación de riesgo: IIA. - 1 batería 3V-CR2032 ya insertada en el medidor. - Apagado automático: 90 segundos después de realizar una prueba. - Tipo de medidor: Adecuado para uso continuo. - Pantalla: LCD. - Tecnología: Bluetooth. - Promedio: 7, 30 y 90 días son visibles en el medidor. - Garantía 1 año. - Manual de usuario Accesorios: - 1 Puncionador (lápiz) - 1 estuche protector - Microcubetas en sobres individuales - Puncionador x 100 und \*estos accesorios deben venir por cada glucómetro. | UNIDAD | 3 |
| 10 | **Equipo de órganos de los sentidos portátil:**  **Descripción:**   * Equipo de diagnóstico portátil (oftalmoscopio y otoscopio, juego de 12 combinaciones de apertura/filtro y 48 lentes de enfoque) * Con estuche suave * Peso: 72 gr * Fuente de luz: fibra óptica * Longitud: 96 mm * Baterías: AA (cada uno) * Diámetro: 2,1 cm (mango) * Luz: Led * Garantía 1 año. * Manual de usuario   **Otoscopio:**   * Bombillo de led tecnología surecolor. puerto de insuflación para otoscopia neumática. iluminación de fibra óptica, que emite luz fría, sin reflejos ni obstrucciones.   **Oftalmoscopio:**   * Filtros libres de rojos y azul colbalto. * Descanso plástico para la ceja, que proporciona mayor comodidad durante el examen. bombillo de led tecnología surecolor. * 19 lentes entre +20 - 20 dioptrías. * 5 aperturas.   **Accesorios:**  Protectores para mango y ventana. | UNIDAD | 5 |
| 11 | **Equipo de órganos de pared:**  **Descripción:**  Compuesto de transformador 3.5 v., otoscopio macroview luz led iluminador de garganta y oftalmoscopio con sistema óptico normal de 3.5 v.   * Otoscópio, liviano, seis lúmenes. Peso: 71.7 gr., dimensiones: 16.8 cm (alto), 3.0 cm (ancho cabezal), 5.1 cm (prof. Cabezal). * Oftalmoscopio, liviano, seis lúmenes. Peso: 72.57 gr., dimensiones: 17.5 cm (alto), 3.3 cm (ancho cabezal), 3.0 cm (prof. Cabezal). * Iluminación de fibra óptica, luz fría, sin reflejos ni obstrucciones. * Bombillos LED con tecnología SureColorTM. * 5 espéculos 4,5 mm. * 2 baterías AA. * Dimensión de la caja: 21.6 cm x 11 cm x 5.5 cm. * Diámetro del mango: 2.1 cm. * Longitud focal: 96 mm * Garantía 1 año. * Fabricante: USA * Accesorios   Manual de usuario | UNIDAD | 1 |
| 12 | **Escalerilla de 2 pasos en acero inoxidable:**  **Características:**   * Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. * Pasos cubiertos en caucho antideslizante y bocel en caucho. * Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. * Cuatro tapones plásticos de 7/8“. * Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.   Terminado en acero inoxidable cal.304. | UNIDAD | 6 |
| 13 | **Fonendoscopio de adulto:**  **Descripción:**   * Estetoscopio de doble cabezal, campanas de tamaño adulto y pediátrico, peso ligero, almohadillas de sellado suave) * Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana: - Adulto y pediátrico. * Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm Pediátrico: 3.3cm. * Olivas blandas. * Auriculares ajustables. * Longitud: 69cm. * Peso: 150g. * Material: Acero inoxidable.   Garantía 1 año. | UNIDAD | 9 |
| 14 | **Tipo: Cinta braquial- (paquete x3)** (Middle Upper Arm Circumference – MUAC).  - Material: Polietileno duradero y esterilizable. - Alcance de Medición: 0-26 cm / 0 - 10,23" - División: 1 mm / 1/8" - Dimensiones: 26.5 cm/10.43" - Peso: 0,095 g/0,21 lbs | UNIDAD | 8 |
| 16 | **Pulsioxímetro:**  **Características:**   * Pulsioxímetro portátil de mano con sondas para adultos, pediátricas y neonatales * Sensor SPO2 adulto, tipo dedo integrado para medición de saturación de oxígeno (SATO2) y frecuencia cardiaca (FC) * Iluminación intensa de pantalla led * La interfaz de pantalla que puede girar automáticamente * Pantalla OLED en color, pantalla simultánea para el valor de prueba y pletismograma * Ligero y fácil de usar. * Indicador de bajo voltaje de la batería * Fuente de alimentación: dos pilas alcalinas AAA estándar de 1.5V. * El algoritmo DSP avanzado en el interior minimiza la influencia del artefacto de movimiento y mejora la precisión de la baja perfusión. * Accesorios: Banda para fijación al cuello, 2 pilas AAA. * Manual de uso   Garantía 1 año. | UNIDAD | 12 |
| 16 | **Tallímetro:**  **Características:**   * **Tallímetro mecánico para niños y adultos, medición de la altura de 3,5 a 230 cm, posición de la cabeza ajustable y escala de medición de fácil lectura.**  Datos técnicos  * Rango de medición en inch: 1.4 - 90 " * Peso neto: 1,7 kg, 3,7 lbs   Funciones: Montaje en la pared | UNIDAD | 5 |
| 17 | **Tensiómetro aneroide portátil adulto:**  **Descripción:**   * Esfigmomanómetro (esfigmomanómetro aneroide con puños de varios tamaños para adultos, adulto grande (13-50 cm), puños de presión arterial para adultos pequeños (9-27 cm), los puños hechos de material duradero que es indeformable y lavable. * El medidor de presión arterial con calibración de por vida. * Manómetro aneroide de 0-300 mmHg de fácil lectura. (TENSIOMETRO) * Circunferencia mínima del brazalete: 32 cm * Brazalete adhesivo, fácil de lavar, limpiar o esterilizar * Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. * Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. * Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. * Escala lineal de ø 49 mm (1,9 pulgadas) de 0 a 300 mmHg. * Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg. * Capacidad hasta 600 mmHg * Validado por BHS (Sociedad Británica de Hipertensión) * Accesorios: funda de vinilo con cremallera. * Garantía: 1 año   Manual de usuario. | UNIDAD | 8 |
| 18 | **Tensiómetro aneroide portátil pediátrico:**  **Descripción:**   * Circunferencia mínima del brazalete: tamaño pediátrico * Brazalete adhesivo, fácil de lavar, limpiar o esterilizar * Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. * Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. * Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. * Escala lineal de ø 49 mm (1,9 pulgadas) de 0 a 300 mmHg. * Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg. * Capacidad hasta 600 mmHg * Validado por BHS (Sociedad Británica de Hipertensión) * Accesorios: funda de vinilo con cremallera. * Garantía: 1 año   Manual de usuario. | UNIDAD | 8 |
| 19 | **Tipo: Martillo de reflejos: Descripción:**  -Martillo de Reflejos Neurológicos de Babinski con punta puntiaguda (con tope de silicona, peso equilibrado) - Cromado - Mango ergonómico - Cabeza removible - Esterilizable con sistema eo (oxido de ethileno) - Garantía: 1 año - Manual de usuario. | UNIDAD | 5 |
| 20 | Transporte Descripción: Entrega en: Villa del Rosario, Turbo, Santa Marta, Valledupar y Soledad | UNIDAD | 5 |
| **• Los elementos deberán llegar debidamente embalados, en buen estado y deben cumplir con las características de descripción y medida.**  **• La entrega debe contemplar distribución en terreno, instalación y capacitación en terreno (incluir este ítem en las fichas técnicas).**  **• Los proveedores que se postulen deben enviar fichas técnicas a la oficina del programa de salud para poder dar visto bueno del insumo.**  **• Los insumos deben tener obligatoriamente registro INVIMA y CE.**  **• Este insumo debe cumplir el reglamento del régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano (DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005) y con los estándares de calidad ISO 13485.**  **• Los proveedores que se postulen deben tener certificación nacional en distribución de equipos biomédicos.**  **• Por restricciones del donante, los insumos no pueden provenir de origen chino.** | | | |

**Criterios de evaluación:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio | Cumple o no cumple | observaciones |
| La propuesta cumple con los criterios descritos en la solicitud de compra, evidenciado en las fichas técnica presentadas por los proveedores que especifiquen:   * Descripción del insumo. * Calidad del insumo. * Registros INVIMA y CE, y Normas ISO. * Fabricante (reconocidos en el mercado). * Garantía. |  |  |
| Origen de los elementos (de fabricación y ensamblaje). Por restricciones del donante, los insumos no pueden provenir de origen chino. |  |  |

**Requisitos de entrega**

|  |  |
| --- | --- |
| **Requisitos de entrega** | |
| **Fecha y hora de entrega** | El licitante debe entregar los bienes 31-08-2024 O SEGÚN NEGOCIACION. |
| **Condiciones de entrega (INCOTERMS 2020)** | N/A |
| **Despacho de aduanas**  **(debe estar vinculado al INCOTERM)** | No es aplicable  Lo realizará:  Nombre de la organización  Proveedor/licitante  Transportista |
| **Dirección exacta de la ubicación de entrega** | ECOGRAFOS: Cartagena, Soledad, Necoclí, Maicao, Necoclí, Ipiales y Arauca OTROS EQUIPOS: Villa del Rosario, Turbo, Santa Marta, Valledupar y Soledad |
| **Distribución de los documentos de embarque (si se utiliza a un transportista)** | N/A |
| **Requisitos de embalaje** | LOS ELEMENTOS DEBEN IR PERFECTAMENTE EMBALADOS |
| **Formación sobre operaciones y mantenimiento** | N/A |
| **Período de garantía** | 3 AÑOS |
| **Requisitos del servicio posventa y del servicio de soporte local** | N/A |
| **Modo de transporte preferido** | Tierra |
| **Información adicional** | **• Los elementos deberán llegar debidamente embalados, en buen estado y deben cumplir con las características de descripción y medida.**  **• La entrega debe contemplar distribución en terreno, instalación y capacitación en terreno (incluir este ítem en las fichas técnicas).**  **• Los proveedores que se postulen deben enviar fichas técnicas a la oficina del programa de salud para poder dar visto bueno del insumo.**  **• Los insumos deben tener obligatoriamente registro INVIMA y CE.**  **• Este insumo debe cumplir el reglamento del régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano (DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005) y con los estándares de calidad ISO 13485.**  **• Los proveedores que se postulen deben tener certificación nacional en distribución de equipos biomédicos.**  **• Por restricciones del donante, los insumos no pueden provenir de origen chino.** |

### ANEXO 2: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

*Se les solicita a los licitantes que cumplimenten este formulario, incluidos el Perfil de empresa y la Declaración del licitante, que lo firmen y lo devuelvan como parte de su cotización junto con el Anexo 3 (Oferta técnica y financiera). El licitante deberá cumplimentar este formulario de acuerdo con las instrucciones que se indican. No se permitirá modificar su formato ni sustituirlo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del licitante: | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. | |
| Referencia de la RFQ: | **4200710536-4200710045** | Fecha: Haga clic o pulse para introducir una fecha. |

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL LICITANTE[[1]](#footnote-2)**

| **Si** | **No** |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | En nombre del proveedor, por la presente declaro y garantizo que ni el proveedor, ni ninguna persona con poderes de representación, decisión o control sobre el mismo, ni ningún miembro de su órgano de administración, dirección o supervisión, han sido objeto de una sentencia firme o de una resolución administrativa definitiva por alguno de los siguientes motivos: procedimientos de quiebra, insolvencia o liquidación; incumplimiento de las obligaciones relativas al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social; falta profesional grave, incluida la falsedad, el fraude; corrupción; conducta relacionada con una organización delictiva; lavado de dinero o financiación del terrorismo; delitos de terrorismo o delitos relacionados con actividades terroristas; trabajo infantil y otros tipos de trata de seres humanos, cualquier práctica discriminatoria o de explotación, o cualquier práctica contraria a los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño u otras prácticas prohibidas; irregularidad; creación o ser empresa fantasma. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor es solvente y está debidamente autorizado. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor dispone de los recursos humanos, el equipo, la competencia, la experiencia y los conocimientos necesarios para llevar a cabo el contrato de forma completa y satisfactoria, dentro del plazo de ejecución estipulado y de conformidad con los términos y condiciones pertinentes. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor cumple todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentos aplicables. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor actuará en todas las circunstancias en el beneficio de la OIM. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que ningún funcionario de la OIM ni ningún tercero ha recibido, recibirá, ni se le ofrecerá por parte del proveedor ningún beneficio directo o indirecto derivado del contrato. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho material durante el proceso de contratación. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor respetará la condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de la OIM en su calidad de organización intergubernamental. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo que ni el proveedor ni ninguna de las personas que tienen poderes de representación, decisión o control sobre el proveedor o cualquier miembro de su órgano administrativo, de gestión o de supervisión están incluidos en la más reciente Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (la "Lista de sanciones de las Naciones Unidas") o son objeto de sanciones u otras suspensiones temporales. El proveedor comunicará inmediatamente a la OIM si él/ella o ellos/ellas son objeto de cualquier sanción o suspensión temporal. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor no emplea, proporciona recursos, apoya, contrata o trata de cualquier otro modo con ninguna persona, entidad u otro grupo asociado con el terrorismo según la Lista de Sanciones de la ONU y cualquier otra legislación antiterrorista aplicable. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor aplicará las normas éticas más estrictas, los principios de eficiencia y economía, igualdad de oportunidades, competencia abierta y transparencia, y evitará cualquier conflicto de intereses. |
|  |  | En nombre del proveedor, declaro y garantizo además que el proveedor se compromete a cumplir el Código de Conducta, disponible en <https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct>. |
|  |  | Es responsabilidad del proveedor informar inmediatamente a la OIM de cualquier cambio en la información facilitada en esta Declaración. |
|  |  | En nombre del proveedor, certifico que estoy debidamente autorizado para firmar esta Declaración y, en nombre del proveedor, me comprometo a respetar los términos de esta Declaración durante la vigencia de cualquier contrato suscrito entre el proveedor y la OIM. |
|  |  | La OIM se reserva el derecho de rescindir cualquier contrato entre la OIM y el proveedor, con efecto inmediato y sin responsabilidad alguna, en caso de que el proveedor incurra en falsedad en la presente Declaración. |

Firma:

Nombre: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.

Cargo: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.

Fecha: Haga clic o pulse para introducir una fecha.

### ANEXO 3: OFERTA TÉCNICA Y FINANCIERA (BIENES)

*Se les solicita a los licitantes que cumplimenten este formulario, lo firmen y lo devuelvan como parte de su licitación junto con el Anexo 2 (Formulario de presentación de cotizaciones). El licitante deberá cumplimentar este formulario de acuerdo con las instrucciones que se indican. No se permitirá modificar su formato ni sustituirlo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del licitante: | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. | |
| Referencia de la RFQ: | **4200710536-4200710045** | Fecha: Haga clic o pulse para introducir una fecha. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Moneda de la cotización:** Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  **INCOTERMS:** Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. | | | | | |
| **N.º de elemento** | **Descripción** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio total** |
| 1. | Ecógrafo portátil Tipo: Ecógrafo: Hardware "Peso: Menor a 7 Kg incluyendo batería Pantalla de 15” black Ligth antireflejo Modos de operación básica: - 2D Mode ,Modo Doppler color ,Modo Doppler de potencia, Modo M Modo Doppler espectral PW, Modo Doppler espectral CW, Modo TDI (Doppler tisular), Modo TDW (Tissue Doppler Wave), Modo ElastoScan, Modo S-Flow, Modo M anatómico Sofware 2 puertos de sonda activos (incluye puerto de sonda de lápiz) - 1 puerto de sonda para conector mini-DLP (260 pines) 1 puerto de sonda para conector de sonda de lápiz (opcional) Soporte USB ECG (AHA / IEC) (Opcional) Teclado alfanumérico LAN (10/100/1000 BASE-T) 1 puerto Procesador principal: Intel i3-8145UE o similar Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits Paquete de baterías de iones de litio 6.900 mAh Aprox. 75 min. Tiempo de arranque del sistema: aprox. 85 s Tiempo de arranque en modo de suspensión: aprox. 25 s Aplicaciones avanzadas para: ginecología, obstetricia, cirugía, radiología, - Disco duro de estado sólido - Memoria RAM de alta frecuencia de 8 GB -Toma de las 5 medidas principales para biometría fetal (DBP, AC, HC, FL, HUM). - Vista panorámica en la imagen de hasta 60 cm. - Sistema de imágenes de alta definición con reducción de granularidad. - Sistema de gestión para la mejora de visibilidad, integración y análisis de datos · Impresora térmica integrada al equipo Tecnología -S-Harmonic - S-Flow -Multivisión - HQ- Vision Q-Preset -Q-Scan QUE INCLUYA: - Transductor Lineal 5 -12/16 MHz – Alta Definición - Transductor endocavitario 4-9 MHz- Alta Definición - Transductor Convexo 2-8 MHz- Alta Definición Sistema para conectar simultaneamente 3 transductores Herramientas incorporadas - Ergonomía - Maleta para Transporte -Carro de transporte con 3 puertos para transductores - Asistente de biometría - Inclinación de la pantalla - Huella pequeña - Peso ligero (30kg) - Tecnología de ahorro de energía - Garantía de 3 Años por defectos de fábrica - Instalación y capacitación en terreno. • Registro Sanitario. • Hoja de Vida. • Manuales de manejo. | UNIDAD | 7 |  |  |
| 2. | Transporte Descripción: Entrega en: Maicao, Necoclí, Cartagena, Soledad, Ipiales, Santa Marta, Arauca (Arauca) | UNIDAD | 7 |  |  |
| 3. | **Pesabebés electrónico, portátil:**   * **Con infantómetro incluido**. * Manual y ligera, flexibilidad, para el uso diario hospitalario, bandeja confortable con amortiguación de movimiento, pantalla LCD de fácil lectura. Superficie lisa para facilitar la limpieza/desinfección, muestra Kilogramos (kg), y Libras (lb), capacidad de peso 5 g - 20 kg, Precisión ±5 g, Auto calibración con cada encendido(opcional)   + Capacidad: 20 kg / 44 lbs   + División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz   + Dimensiones (AxAxP): 638 x 105 x 300 mm / 25.1 x 4.1 x 11.8“   + Dimensiones/plataforma (AxAxP): 595 x 50 x 255 mm / 23.4 x 2 x 10“ • Peso: 2.8 kg / 6.2 lbs   + Alimentación: Pilas/red eléctrica opcional   + Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática.   **Documentación:**   * Garantía de 1 año por defectos de fábrica. * Entrega en terreno * Registro Sanitario. * Hoja de Vida.   Manuales de manejo. | UNIDAD | 5 |  |  |
| 4. | **Biombos médicos móviles:**  **Características:**   * Biombos médicos móviles, plegable 3-4 secciones con cortinas, con ruedas, buena estabilidad, y cortinas integradas centralmente en el marco, sin dejar huecos cerca de las bisagras. * 3 bastidores en tubo redondo de 7/8 cold-rolled. * Con rodachines de 3/8. * Dimensiones aproximadas: 1.65 mt alto x 1.80 mt largo. * Tela en anti fluidos Blanca o Azul.   Acabado general en pintura electrostática color blanco. | UNIDAD | 5 |  |  |
| 5. | **Camillas ginecológicas:**  **Características:**   * Gabinete construido en lamina cold-rolled. * Superficie dividida en tres secciones, tapizadas en cordobán Asia negro * Cabecero graduable. * Parte central para cubeta. * Piecero graduable, por medio de cremallera. * Taconeras en aluminio graduable. * Alacena y cajón. * Dimensiones aproximadas: 180 cms de largo x 55 cms de ancho x 85 cms de alto.   Acabado general en pintura electrostática. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 6. | **Balanza digital función madre bebé:**  **Características:**  Báscula de piso móvil, con botones de encendido y pantalla doble  De bajo peso, construcción sólida, con pilas de larga duración  Doble pantalla digital  Capacidad: 200Kg  Precisión (g): 50 g < 150 kg > 100 g  Dimensiones (AxApXP): 321 x 61 x 362 mm  Funciones: función madre/bebé, conmutación kg/lbs, desconexión automática, Medición móvil, Auto-HOLD  Tipo de alimentación: Batería | UNIDAD | 9 |  |  |
| 7. | **Mesa de mayo en acero inoxidable con ruedas**  **Características:**  En acero inoxidable AISI304, con bomba oleodinámica, regulable en altura mediante pedal, bandeja extraíble moldeada con borde elevado en todos los lados y rotable en 360°, 4 ruedas gemelas antiestáticas, dos de ellas con freno.  Dimensiones: - largo: 53 cm – ancho: 38 cm – bandeja de 44 cm x 3 cm – alto: 15 cm – 125 cm (h del piso a la bandeja). | UNIDAD | 10 |  |  |
| 8. | **Cinta métrica de circunferencia abdominal:**  **Características:**   * Mide hasta 150 cm, cinta métrica retráctil para el cuerpo con pasador de seguridad y pulsador) * Con waist-hip-ratio (WHR) * Rango de medición en cm: 0 - 205 cm * División: 1 mm * Dimensiones (AxAxP): 70 x 28 x 66 * Peso neto: 0,07   CE: 0123 | UNIDAD | 10 |  |  |
| 9. | **Tipo: Glucómetro Características:**  Sistema Hemo Cue Glucose 201+/SET (El sistema Hemo Cue Glucose 201+ se utiliza para medir los niveles de glucosa. La exclusiva tecnología de microcubetas proporciona una gran precisión y reduce los riesgos de contaminación). - Peso: Aproximadamente 40g (con pilas). - Con registro Invima - Corto tiempo de medición. - Detecta la glucemia. - Clasificación de riesgo: IIA. - 1 batería 3V-CR2032 ya insertada en el medidor. - Apagado automático: 90 segundos después de realizar una prueba. - Tipo de medidor: Adecuado para uso continuo. - Pantalla: LCD. - Tecnología: Bluetooth. - Promedio: 7, 30 y 90 días son visibles en el medidor. - Garantía 1 año. - Manual de usuario Accesorios: - 1 Puncionador (lápiz) - 1 estuche protector - Microcubetas en sobres individuales - Puncionador x 100 und \*estos accesorios deben venir por cada glucómetro. | UNIDAD | 3 |  |  |
| 10. | **Equipo de órganos de los sentidos portátil:**  **Descripción:**   * Equipo de diagnóstico portátil (oftalmoscopio y otoscopio, juego de 12 combinaciones de apertura/filtro y 48 lentes de enfoque) * Con estuche suave * Peso: 72 gr * Fuente de luz: fibra óptica * Longitud: 96 mm * Baterías: AA (cada uno) * Diámetro: 2,1 cm (mango) * Luz: Led * Garantía 1 año. * Manual de usuario   **Otoscopio:**   * Bombillo de led tecnología surecolor. puerto de insuflación para otoscopia neumática. iluminación de fibra óptica, que emite luz fría, sin reflejos ni obstrucciones.   **Oftalmoscopio:**   * Filtros libres de rojos y azul colbalto. * Descanso plástico para la ceja, que proporciona mayor comodidad durante el examen. bombillo de led tecnología surecolor. * 19 lentes entre +20 - 20 dioptrías. * 5 aperturas.   **Accesorios:**  Protectores para mango y ventana. | UNIDAD | 5 |  |  |
| 11. | **Equipo de órganos de pared:**  **Descripción:**  Compuesto de transformador 3.5 v., otoscopio macroview luz led iluminador de garganta y oftalmoscopio con sistema óptico normal de 3.5 v.   * Otoscópio, liviano, seis lúmenes. Peso: 71.7 gr., dimensiones: 16.8 cm (alto), 3.0 cm (ancho cabezal), 5.1 cm (prof. Cabezal). * Oftalmoscopio, liviano, seis lúmenes. Peso: 72.57 gr., dimensiones: 17.5 cm (alto), 3.3 cm (ancho cabezal), 3.0 cm (prof. Cabezal). * Iluminación de fibra óptica, luz fría, sin reflejos ni obstrucciones. * Bombillos LED con tecnología SureColorTM. * 5 espéculos 4,5 mm. * 2 baterías AA. * Dimensión de la caja: 21.6 cm x 11 cm x 5.5 cm. * Diámetro del mango: 2.1 cm. * Longitud focal: 96 mm * Garantía 1 año. * Fabricante: USA * Accesorios   Manual de usuario | UNIDAD | 1 |  |  |
| 12. | **Escalerilla de 2 pasos en acero inoxidable:**  **Características:**   * Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. * Pasos cubiertos en caucho antideslizante y bocel en caucho. * Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. * Cuatro tapones plásticos de 7/8“. * Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.   Terminado en acero inoxidable cal.304. | UNIDAD | 6 |  |  |
| 13. | **Fonendoscopio de adulto:**  **Descripción:**   * Estetoscopio de doble cabezal, campanas de tamaño adulto y pediátrico, peso ligero, almohadillas de sellado suave) * Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana: - Adulto y pediátrico. * Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm Pediátrico: 3.3cm. * Olivas blandas. * Auriculares ajustables. * Longitud: 69cm. * Peso: 150g. * Material: Acero inoxidable.   Garantía 1 año. | UNIDAD | 9 |  |  |
| 14. | **Tipo: Cinta braquial- (paquete x3)** (Middle Upper Arm Circumference – MUAC).  - Material: Polietileno duradero y esterilizable. - Alcance de Medición: 0-26 cm / 0 - 10,23" - División: 1 mm / 1/8" - Dimensiones: 26.5 cm/10.43" - Peso: 0,095 g/0,21 lbs | UNIDAD | 8 |  |  |
| 15. | **Pulsioxímetro:**  **Características:**   * Pulsioxímetro portátil de mano con sondas para adultos, pediátricas y neonatales * Sensor SPO2 adulto, tipo dedo integrado para medición de saturación de oxígeno (SATO2) y frecuencia cardiaca (FC) * Iluminación intensa de pantalla led * La interfaz de pantalla que puede girar automáticamente * Pantalla OLED en color, pantalla simultánea para el valor de prueba y pletismograma * Ligero y fácil de usar. * Indicador de bajo voltaje de la batería * Fuente de alimentación: dos pilas alcalinas AAA estándar de 1.5V. * El algoritmo DSP avanzado en el interior minimiza la influencia del artefacto de movimiento y mejora la precisión de la baja perfusión. * Accesorios: Banda para fijación al cuello, 2 pilas AAA. * Manual de uso   Garantía 1 año. | UNIDAD | 12 |  |  |
| 16. | **Tallímetro:**  **Características:**   * **Tallímetro mecánico para niños y adultos, medición de la altura de 3,5 a 230 cm, posición de la cabeza ajustable y escala de medición de fácil lectura.**  Datos técnicos  * Rango de medición en inch: 1.4 - 90 " * Peso neto: 1,7 kg, 3,7 lbs   Funciones: Montaje en la pared | UNIDAD | 5 |  |  |
| 17. | **Tensiómetro aneroide portátil adulto:**  **Descripción:**   * Esfigmomanómetro (esfigmomanómetro aneroide con puños de varios tamaños para adultos, adulto grande (13-50 cm), puños de presión arterial para adultos pequeños (9-27 cm), los puños hechos de material duradero que es indeformable y lavable. * El medidor de presión arterial con calibración de por vida. * Manómetro aneroide de 0-300 mmHg de fácil lectura. (TENSIOMETRO) * Circunferencia mínima del brazalete: 32 cm * Brazalete adhesivo, fácil de lavar, limpiar o esterilizar * Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. * Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. * Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. * Escala lineal de ø 49 mm (1,9 pulgadas) de 0 a 300 mmHg. * Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg. * Capacidad hasta 600 mmHg * Validado por BHS (Sociedad Británica de Hipertensión) * Accesorios: funda de vinilo con cremallera. * Garantía: 1 año   Manual de usuario. | UNIDAD | 8 |  |  |
| 18. | **Tensiómetro aneroide portátil pediátrico:**  **Descripción:**   * Circunferencia mínima del brazalete: tamaño pediátrico * Brazalete adhesivo, fácil de lavar, limpiar o esterilizar * Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. * Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. * Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. * Escala lineal de ø 49 mm (1,9 pulgadas) de 0 a 300 mmHg. * Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg. * Capacidad hasta 600 mmHg * Validado por BHS (Sociedad Británica de Hipertensión) * Accesorios: funda de vinilo con cremallera. * Garantía: 1 año   Manual de usuario. | UNIDAD | 8 |  |  |
| 19. | **Tipo: Martillo de reflejos: Descripción:**  -Martillo de Reflejos Neurológicos de Babinski con punta puntiaguda (con tope de silicona, peso equilibrado) - Cromado - Mango ergonómico - Cabeza removible - Esterilizable con sistema eo (oxido de ethileno) - Garantía: 1 año - Manual de usuario. | UNIDAD | 5 |  |  |
| 20. | Transporte Descripción: Entrega en: Villa del Rosario, Turbo, Santa Marta, Valledupar y Soledad | UNIDAD | 5 |  |  |
| **• Los elementos deberán llegar debidamente embalados, en buen estado y deben cumplir con las características de descripción y medida.**  **• La entrega debe contemplar distribución en terreno, instalación y capacitación en terreno (incluir este ítem en las fichas técnicas).**  **• Los proveedores que se postulen deben enviar fichas técnicas a la oficina del programa de salud para poder dar visto bueno del insumo.**  **• Los insumos deben tener obligatoriamente registro INVIMA y CE.**  **• Este insumo debe cumplir el reglamento del régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano (DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005) y con los estándares de calidad ISO 13485.**  **• Los proveedores que se postulen deben tener certificación nacional en distribución de equipos biomédicos.**  **• Por restricciones del donante, los insumos no pueden provenir de origen chino.** | | | |  |  |
| Precio total | | | | |  |
| Precio del transporte | | | | |  |
| Precio del seguro | | | | |  |
| Precio de la instalación | | | | |  |
| Precio de la formación | | | | |  |
| Otros costos (impuestos) | | | | |  |
| **Precio total final y global** | | | | |  |

**Cumplimiento de los requisitos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Sus respuestas** | | |
| **Sí, lo cumpliremos** | **No, no podemos cumplirlo** | **Si no puede cumplir estas condiciones, indique una contrapropuesta** |
| Especificaciones técnicas mínimas |  |  | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| Condiciones de entrega (INCOTERMS) |  |  | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| Plazo de entrega |  |  | SE DEBE SUMINISTRAR TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO U HABILES. EL TIEMPO DE ENTREGA SERA DETERMINANTE AL MOMENTO DE DESEMPATE EN CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE EVALUACION |
| Requisitos de garantía y posventa |  |  | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| Validez de la cotización |  |  | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| Términos de pago |  |  | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| Otros requisitos *[especifique]* |  |  | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |

**Otra información:**

|  |  |
| --- | --- |
| Peso/volumen/dimensiones estimados del envío: | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |
| País(es) de origen:  (*si la licencia de exportación es necesaria, debe presentarla en caso de que se le adjudique el contrato*) | Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |

|  |  |
| --- | --- |
| Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado para firmar esta cotización y vincular a la siguiente empresa en caso de que acepten la cotización. | |
| *Nombre y dirección exactos de la empresa*  Nombre de la empresa Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  Dirección: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  N.º de teléfono: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  Dirección de correo electrónico: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. | Firma autorizada:  Fecha: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  Nombre: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  Denominación del cargo de la persona autorizada:  Firmante: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto.  Dirección de correo electrónico: Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. |

### 

1. Este formulario debe ser cumplimentado y firmado obligatoriamente por todos los proveedores que presenten una oferta. [↑](#footnote-ref-2)