Pl pl

**Questions and Answers**

**Solicitud de cotización: N.º RFQ/ACNUR/MEX/2024/101**

**“Reforzamiento de escalera metálica y barandales en pasillos en el Albergue Casa Peñas, Iztapalapa, Ciudad de México”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Question | UNHCR Response |
| A001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORZAMIENTO EN BARANDAL DE ACERO CON POSTE CUADRADO DE 2" x 2" CAL. 20, DE 0.90 M DE ALTO, EN ESCALERA PRINCIPAL. COLOCACIÓN DE POSTES ADICIONAL INTERMEDIOS A LOS EXISTENTE. INCLUYE, SOLDADURA, ANCLAJES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA **ANEXAR FOTO DE BARANDAL** | Se anexa croquis de escalera y fotos |
| A002 | REPARACION DE ESCALONES DE ESCALERA PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE ACABADO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO RAYADO NUEVO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. **ANEXAR DIMENSIONES Y FOTOS DE ESCALERA** | Medida de huella 38x100 cm,  Descanso de 100x100  Se anexa croquis de escalera y fotos |
| A003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE ACERO PARA REFORZAMIENTO EN ALFARDA DE ESCALERA EN LAS DOS RAMPAS, INCLUYE, PERFILES DE ACERO, CONEXIONES Y MANO DE OBRA **ANEXAR DIMENSIONES, ESPECIFICACIONES DE MATERIAL, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y FOTOS DE ALFARDAS** | Proponer perfil necesario. Se sugiere una perfil tipo CE de menos 8” de peralte, Acero A-36.  Se anexa croquis de escalera y fotos |
| A004 | REPARACION DE BARANDAL DE ACERO EN PASILLOS. INCLUYE: PERFILES CUADRADOS DE 2" x 2" Cal. 20, ANCLAJES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. **ANEXAR DIMENSIONES DE BARANDAL, UNIDAD DE MEDIDA Y FOTOS DE BARANDAL** | Colocación de postes adicionales entre los postes existente. La cantidad de postes está en el documento. Se anexan fotos. Altura de barandal en pasillo de 90 cm.  Se anexa croquis de escalera y fotos |
| A005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCALERA Y BARANDALES EN PASILLOS. INCLUYE: LIJADO PARA RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A 2 CAPAS, PINTURA DE ESMALTE 2 CAPAS EN COLOR GRIS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. **ANEXAR DIMENSIONES DE ESCALERAS Y BARANDALES, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y FOTOS** | Se anexa croquis de escalera y fotos |
| A006 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA AHULADA PARA EXTERIORES A 2 MANOS EN MURO INTERIOR DE COLINDANCIA EN ZONA DE ESCALERA,  EN 2 NIVELES. INCLUYE: LIJADO DE PINTURA EXISTENTE, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. **ANEXAR FOTOS DE CUBO DE ESCALERAS** | Se anexa croquis de escalera y fotos |

**Unidad de Adquisiciones**

**ACNUR- México**