# 4. Formulario general de artículos/productos

**Lote 1: Estanterías**

Item 1.1: Estanterías de Metal

Cantidad: Quinientas (500)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción y especificaciones mínimas / obligatorias** | **Descripción de los artículos ofrecidos y declaración del oferente sobre cualquier desviación**  (A ser completada por el oferente) | **¿Cumple los requisitos? (Sí/No)**  **[A ser completada por UNFPA durante la evaluación]** |
| 1 | Material: metal |  |  |
| 2 | Pintado en color gris. |  |  |
| 3 | Cantidad de entrepaños por estantería: 5  Lámina de 0.6 mm reforzada.  Cada entrepaño debe tener un soporte de carga de 250 libras |  |  |
| 4 | Medidas de entrepaños:  Largo: 1 metro; Ancho (fondo): 0.5 metros |  |  |
| 5 | Medidas aproximadas:  Altura del angular: 2.74 mts. **(No puede ser menor de esta altura),** ancho del entrepaño 1.00 mts. y fondo del entrepaño: 0.50 mts.  Grosor del angular 1.5875mm **(1/16")** de 50 mm de un lado y de **30 mm a 50 mm** del otro lado  Angular troquelado para graduación de entrepaños.  Distancia entre los agujeros de los angulares: **de 15 mm (1.5 cm) a 38 mm (3.8 cm)**  Diámetro de los agujeros de los angulares: **de 8 mm a 10 mm** |  |  |
| 6 | Cada estantería debe llevar sus esquineros para mayor estabilidad. |  |  |
| 7 | Cada estantería debe contar con sus tuercas y tornillos para llave número 11. |  |  |
| 8 | Las estanterías deben ser entregadas desarmadas. No se requiere que sean armadas en el lugar de entrega por el proveedor adjudicado |  |  |
| 9 | Garantía mínima de un (1) año |  |  |
| 10 | Incluir en la oferta foto del bien propuesto |  |  |
| 11 | Muestras:   1. Previo a adjudicar: Presentar solamente fotografías, panfletos u otra literatura demostrativa. UNFPA se reserva el derecho de visitar las instalaciones de los proveedores que presenten oferta para verificar muestras del bien cotizado. 2. El proveedor adjudicado deberá presentar una muestra del producto 5 días después de la aceptación de la orden de compra. La muestra puede venir armada, o si prefiere el proveedor, puede traerla desarmada y armarla en el lugar de entrega. |  |  |
| Ejemplo solo para demostración, no se requiere este tipo exacto | | | |