**Section III : Annexes à renvoyer avec les cotations**

**Note à l’attention des soumissionnaires : les instructions destinées à vous aider à remplir chaque annexe à renvoyer avec les soumissions sont surlignées en bleu dans chaque annexe. Veuillez compléter les annexes à renvoyer avec les soumissions selon les instructions fournies.**

Les annexes suivantes font partie de cette demande de cotations et les soumissionnaires devront les compléter et les renvoyer dans le cadre de leur cotation.

* Annexe A : Formulaire de soumission de la cotation
* Annexe B : Formulaire de bordereau des prix
* Annexe C : Formulaire de proposition technique
* Annexe D : Formulaire d’expérience préalable
* Annexe E : Formulaire de Déclaration sur l’honneur
* Annexe F : Formulaire d’information sur le partenaire dans une coentreprise
* Annexe G : Engagement des fournisseurs envers l’égalité des sexes

**Annexe A : Formulaire de soumission de la cotation**

Les soumissionnaires devront remplir ce formulaire et le renvoyer dans le cadre de la soumission de leur cotation. Le soumissionnaire devra compléter ce formulaire conformément aux instructions indiquées ci-dessous. Aucune modification de format ne sera autorisée ni aucune substitution admise.

Date : [insérez la date de soumission]

**Objet : Cotation concernant la fourniture des matériaux et matériels divers pour la construction de la tribune officielle dans le cadre des activités CVR/DDR à Kaga-Bandoro en République Centrafricaine (FY 2024 - 2025)–N° RFQ/2025/56876, daté du 28/03/2025.**

Nous, soussignés, déclarons que :

* 1. Nous proposons de fournir les biens/services conformément aux documents d’appel à la concurrence, y compris les Conditions Générales du Contrat de l’UNOPS ;
  2. Notre cotation demeurera valide pendant **60 jours**, à compter de la date limite fixée comme date limite de soumission des cotations en vertu de la demande de cotations, et continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;
  3. Nous n’avons aucun conflit d’intérêts dans quelque activité qui nous placerait, si nous étions retenus pour cette mission, dans un conflit d’intérêts avec l’UNOPS. [Si votre société a un conflit d'intérêts réel ou potentiel, selon la définition de l’Article 3, Section II : Instructions aux soumissionnaires, indiquez-le ici];
  4. Notre société confirme que ni le soumissionnaire ni les sous-traitants n’ont participé, ni été impliqués d’aucune façon, directe ou indirecte, à l’élaboration de la conception, des termes de référence et/ou d’autres documents utilisés dans le cadre de cette sollicitation ;
  5. Notre société, ses affiliées ou filiales – y compris tous les sous-traitants ou fournisseurs engagés pour quelque partie du contrat que ce soit – n’ont pas été déclarées inadmissibles par l’UNOPS, ni inclues dans les listes de fournisseurs suspendus / listes d'inéligibilité élaborées par la Division des achats des Nations Unies, par d’autres agences des Nations Unies, par le Conseil de Sécurité, et la Banque mondiale, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, article 3, Admissibilité ;
  6. Nous adhérons aux principes du Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies, ainsi qu’aux principes du Pacte mondial des Nations Unies ;
  7. Nous n’avons pas déclaré faillite, ne sommes pas impliqués dans une procédure de faillite ou de mise sous séquestre et ne faisons l’objet d’aucune poursuite judiciaire qui pourrait compromettre nos opérations dans un avenir proche ;
  8. Nous n’avons pas offert ni comptons offrir de commissions, cadeaux ou faveurs de quelque sorte que ce soit pour cette demande de cotations et nous ne nous livrerons pas à ce genre de pratiques pendant la durée d’exécution de tout contrat adjugé à l’issue de cette demande de cotations.

Je, soussigné, certifie être dûment autorisé par [***insérez le nom complet du soumissionnaire***] à signer cette cotation et à engager [***insérez le nom complet du soumissionnaire***] dans l’hypothèse où l’UNOPS accepterait la présente cotation :

Nom : [complétez]

Titre : [complétez]

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nous vous saurions gré d'indiquer le nom et les coordonnées de la personne de contact principale désignée au sein de votre entreprise aux fins des communications relatives à cette cotation :

Nom : [complétez]

Titre : [complétez]

Adresse e-mail : [complétez]

Numéro de téléphone : [complétez]

# Annexe B : Formulaire de bordereau des prix

Le soumissionnaire devra compléter ce formulaire de bordereau des prix conformément aux instructions indiquées ci-dessous.

Numéro de référence de la demande de cotations : **RFQ/2025/56876**

| **Devise** | **Francs CFA (XAF)** |
| --- | --- |

| **Nº** | **Exigences techniques minimales de l’UNOPS** | **Unité** | **Quantité** | **Prix Unitaire**  **DAP**  **(en Francs CFA)** | **Prix Total**  **DAP**  **(en Francs CFA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pointe en acier de 40 mm | Paquet de 4 kg | 6 |  |  |
| 2 | Pointe en acier de 60 mm | Paquet de 4 kg | 4 |  |  |
| 3 | Pointe en acier de 70 mm | Paquet de 4 kg | 3 |  |  |
| 4 | Pointe en acier de 80 mm | Paquet de 4 kg | 30 |  |  |
| 5 | Pointe en acier de 120 mm | Paquet de 4 kg | 15 |  |  |
| 6 | Ciment (CPA 42,5) sac de 50 Kg | sac de 50kg | 350 |  |  |
| 7 | Barre de Fer à béton de 8 mm, HA8 Fe400 (12 m longueur) | Barre de 12m | 70 |  |  |
| 8 | Barre de Fer à béton de 6 mm, HA6 Fe400 (12 m longueur) | Barre de 12m | 50 |  |  |
| 9 | Fil à ligaturer (fil de recuit) 500 gr 2,5mm (rouleau de 5 Kg) | rouleau de 5 Kg | 2 |  |  |
| 10 | Tôle Bac en aluminium ondulée épaisseur 6/10  Longueur 3 m  Largeur 80 cm | Pièce | 170 |  |  |
| 11 | PAX ALU  - Feuille d’étanchéité autoprotégée par une feuille d'aluminium gaufrée.  - À souder au chalumeau.  - Pour travaux d'étanchéité et rénovation des toitures terrasses.  - Rouleau de 20 m | Rouleau de 20 m | 1 |  |  |
| 12 | Tôle faîtière aluminium 45/100e de 2 m,  Largeur 40-50 cm | Pièce | 30 |  |  |
| 13 | Pointe à tôles type torsadé pour fixation des tôles ondulées Ø4 mm, à tête parapluie Ø20 mm  Longueurs de 40 à 120 mm (Paquet de 4 kgs) | Paquet de 4 kg | 17 |  |  |
| 14 | Rouleau de papier de verre de 100 (Rouleau de 50 mètres)  Rouleau 50mx115mm  Grain 40-60 | Rouleau | 1 |  |  |
| 15 | Chaux vive blanche en poudre (Pot de 15 Kg)  - Composition : 92% d'oxyde de calcium (CaO) ; 1% d'oxyde de magnésium (MgO) ;  -Valeur neutralisante : 93 ;  -Finesse 0/3 mm | Pot de 15 kg | 5 |  |  |
| 16 | Peinture acrylique de couleur blanche pour murs et plafonds (Type DETEX ou équivalent), Seau de 20 litres | Seau de 20 litres | 5 |  |  |
| 17 | Peinture émail à huile de Couleur Bleue Numero 440  Seau de 30 litres | Seau de 30 litres | 6 |  |  |
| 18 | Diluant cellulosique pour peinture à huile (Boite 1 litre) | Boite 1 litre | 8 | {0> |  |
| 19 | Pinceau plat (queue de morue) pour peinture de taille 100 mm (Toolcraft 9011109 ou équivalent) | Pièce | 10 |  |  |
| 20 | Brosse à Badigeon soie blanche (50 X 150)  Monture plastique, Manche Thermoplastique  Dimension : 50 X 150/Épaisseur : 83 mm | Pièce | 8 |  |  |
| 21 | Rouleau Antigoutte 180mm pour peintures solvantées mates et satinées.  Anti Goutte et anti-projection.  Rouleau polyamide tissé fil jaune 12mm.  Pour la peinture solvant mate et satinée.  Aspect poché moyen.  Dim. largeur : 180 mm/ Diamètre 71mm.  Monture galva, manche plastique creux | Pièce | 10 |  |  |
| 22 | Bidet cuvette, installation au sol, en Céramique, Poids 13.5 kg, dimensions hauteur 400 x largeur 405 x profondeur 540 mm, de couleur blanche, avec accessoires de chasse eau, forme interieure et Forme Wcandwc Seatandbidet (Rond) | Pièce | 2 |  |  |
| 23 | Lavabo 50cm, compacte en céramique. vasque à encastrer, profondeur 60 cm, dégagement libre sous vasque/tablette largeur min. 85 cm, longueur min. 60 cm et hauteur min. 70 cm depuis le sol. profondeur intérieure de la vasque : max. 10 cm. Forme incurvée pour la face avant de la vasque. Avec robinet. cache siphon | Pièce | 2 |  |  |
| 24 | Tuyau/Tube PVC compact diamètre 60 mm et de 6m de longueur  Diamètre (en mm) : 60  Longueur : 6 mètres  Couleur : Gris/Noir | Pièce | 10 |  |  |
| 25 | Tuyau/Tube PVC compact diamètre 100 mm et de 6m de longueur  Diamètre (en mm) : 100  Longueur : 6 mètres  Couleur : Gris/Noir | Pièce | 10 |  |  |
| 26 | Coude PVC 100 mm à 87°  Raccordement : femelle / femelle  Angle (en °) : 87 degrés 30  Diamètre : 100 mm  Matière : PVC | Pièce | 4 |  |  |
| 27 | Coude PVC Coude ø 50 mm  Raccordement : mâle-femelle  Angle (en °) : 67°30  Matière : PVC  Diamètre 50 - 60° 1/6 à coller, gris, en pvc lisse non microporeux, résistant aux chocs, pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes | Pièce | 4 |  |  |
| 28 | Colle pour PVC rigide - Boîte de 1 Litre  Type de produit : Colle PVC liquide  Application : Raccordement PVC  Support d’application : Matière plastique  Conditionnement : 1 litre | Boite 1 litre | 2 |  |  |
| 29 | Té en PVC 87° mâle/femelle diamètre Ø100mm, Facilité d'emboîtement  Angle : 87°, Matière plastique, couleur grise | Pièce | 6 |  |  |
| 30 | Té en PVC 87° mâle/femelle diamètre Ø 60mm, Facilité d'emboîtement  Angle : 87°, Matière plastique, couleur grise | Pièce | 6 |  |  |
| 31 | Pioche avec manche Poids : 2,5 Kg (Pioche Terrassier) | Pièce | 10 |  |  |
| 32 | Tamis pour sable fin de 0,05 mm/1mm en m2, diamètre est 2.5mm | Pièce | 2 |  |  |
| 33 | Tenaille d'attache armature pour lier des fers à béton d'une section D10 x D10 à D22 x D22 ou pince à ligaturer | Pièce | 5 |  |  |
| 34 | Seau macon couleur noir de 10 litres, plastique | Pièce | 10 |  |  |
| 35 | Cisaille petit modèle coupe fer à béton  Capacité de coupe : Épaisseur 14 à 16 mm et boulons.  Poids approximatif : 8 Kg, Longueur 20 cm , avec une lame de 4 cm de long et de 1,5 mm d’épaisseur.  Fabriqué en acier inoxydable. | Paire | 2 |  |  |
| 36 | Cisaille Grand Modèle en Acier pour coupe fer à béton de 6 - 12 mm, Longueur des lames (mm) 40 - Capacité de coupe : Épaisseur 20 à 28 mm et boulons. Poids approximatif : 13 Kg - Fabriqué en acier inoxydable. | Paire | 2 |  |  |
| 37 | Scie à métaux de 300mm avec Monture  - Monture de scie à métaux 300mm  - Lame de scie à métaux 300mm | Pièce | 5 |  |  |
| 38 | Monture de scie à métaux 300mm  - Monture avec structure en acier à usage intensif pour plus de durabilité | Pièce | 10 |  |  |
| 39 | Fil à plomb de maçon 1000g (1Kg) longueur 7 cm, largeur 7 cm  Plomb de Maçon + Ficelle Cordon pour mesurer l’aplomb des murs  Longueur (cm) : 7  Largeur (cm) : 7  Poids net du produit (kg) : 1 | Pièce | 10 |  |  |
| 40 | Décamètre de 50 m  - Décamètre avec Graduations métriques et pouce.  - Boîtier en plastique dur avec manivelle repliable.  - Longueur du ruban 50 mètres | Pièce | 3 |  |  |
| 41 | Ruban de 5 m  Mètre à ruban MAX 5m x 19 mm  Mètre ruban aimanté 5m  Ruban en acier recouvert de nylon, anti-abrasion, antireflet  Chiffres géants pour une lecture plus facile  Crochet à l’extrémité du ruban  Boîtier chromé avec gaine en caoutchouc anti-choc pour une meilleure préhension comprenant un clip | Pièce | 10 |  |  |
| 42 | Corde en nylon (Perlon 12mm x 40mm ) Rouleau de 100 m. | Rouleau de 100 m | 2 |  |  |
| 43 | Rubalise / Ruban de Signalisation rouge blanc pour balisage de chantier. dimensions 50mm x 100m - nylon | Rouleau de 100 m | 2 |  |  |
| 44 | Serre joint à tête matricée indispensable pour les charpentiers, en acier.  Caractéristiques :  - Tête matricée  - Carré de 20 mm  - Plat : 30 x 8 mm  - Longueur totale (m) : 0.60 - 0.80 - 1 - 1.2  - Ouverture (cm) : 40 - 60 - 80 - 100  - Poids (kg) : 2.30 - 2.70 - 3 - 3.20 | Pièce | 5 |  |  |
| 45 | Bidon vide de 20 litres en plastique, couleur jaune | Pièce | 10 |  |  |
| 46 | Scie égoïne de 500 mm  Longueur de la lame (en mm) : 500  Lame en acier anti-corrosion  Grosse denture isocèle  Poignée en bois | Pièce | 5 |  |  |
| 47 | Masse de 10 kg (tête forgée) avec manche de 92 cm en bois ou en fibre de verre | Pièce | 5 |  |  |
| ***Prix Total des biens HTVA en Francs CFA (XAF)*** | | | | |  |

Nous acceptons que le paiement s’effectue dans un délai de 30 jours : ☐ Oui

**Remise proposée par le soumissionnaire en cas de paiement anticipé :** \_\_\_\_% du prix total ferme pour chaque jour civil, à condition de ne pas dépasser les trente (30) jours

Je, soussigné, certifie être dûment autorisé par [***insérez le nom complet du soumissionnaire***] à signer cette cotation et à engager [***insérez le nom complet du soumissionnaire***] dans l’hypothèse où l’UNOPS accepterait la présente cotation :

Nom  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Annexe C : Formulaire de proposition technique**

Numéro de référence de la demande de cotations : **RFQ/2025/56876**

Nom du soumissionnaire : [Insérez le nom du soumissionnaire]

Les soumissionnaires devront compléter les **Tableaux comparatifs de données** inclus dans la Section III : Liste des besoins, afin de prouver la conformité de leur cotation par rapport aux besoins de l’UNOPS, et insérer lesdits tableaux ci-dessous. Les soumissionnaires ne seront PAS autorisés à apporter des modifications aux colonnes relatives aux exigences de l'UNOPS dans les tableaux comparatifs de données. De telles modifications constitueraient un motif pour disqualifier votre cotation.

**A- Spécifications techniques pour les biens – Tableau comparatif de données**

| **Nº** | **Exigences techniques minimales de l’UNOPS** | **Unité** | **Quantité** | **La cotation est-elle conforme ?**  À compléter par le soumissionnaire | **Détails sur les biens proposés**  À compléter par le soumissionnaire | **Disponibilité de**  **stock/ Possibilité**  **de livraison dans**  **15 jours DAP**  (Évaluée et  vérifiée par une  visite physique de  l’équipe UNOPS**)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Pointe en acier de 40 mm | Paquet de 4 kg | 6 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 2 | Pointe en acier de 60 mm | Paquet de 4 kg | 4 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 3 | Pointe en acier de 70 mm | Paquet de 4 kg | 3 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 4 | Pointe en acier de 80 mm | Paquet de 4 kg | 30 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 5 | Pointe en acier de 120 mm | Paquet de 4 kg | 15 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 6 | Ciment (CPA 42,5) sac de 50 Kg | sac de 50kg | 350 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 7 | Barre de Fer à béton de 8 mm, HA8 Fe400 (12 m longueur) | Barre de 12m | 70 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 8 | Barre de Fer à béton de 6 mm, HA6 Fe400 (12 m longueur) | Barre de 12m | 50 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 9 | Fil à ligaturer (fil de recuit) 500 gr 2,5mm (rouleau de 5 Kg) | rouleau de 5 Kg | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 10 | Tôle Bac en aluminium ondulée épaisseur 6/10  Longueur 3 m  Largeur 80 cm | Pièce | 170 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 11 | PAX ALU  - Feuille d’étanchéité autoprotégée par une feuille d'aluminium gaufrée.  - À souder au chalumeau.  - Pour travaux d'étanchéité et rénovation des toitures terrasses.  - Rouleau de 20 m | Rouleau de 20 m | 1 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 12 | Tôle faîtière aluminium 45/100e de 2 m,  Largeur 40-50 cm | Pièce | 30 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 13 | Pointe à tôles type torsadé pour fixation des tôles  ondulées Ø4 mm, à tête parapluie Ø20 mm  Longueurs de 40 à 120 mm (Paquet de 4 kgs) | Paquet de 4 kg | 17 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 14 | Rouleau de papier de verre de 100 (Rouleau de 50 mètres)  Rouleau 50mx115mm  Grain 40-60 | Rouleau | 1 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 15 | Chaux vive blanche en poudre (Pot de 15 Kg)  - Composition : 92% d'oxyde de calcium (CaO) ; 1% d'oxyde de magnésium (MgO) ;  -Valeur neutralisante : 93 ;  -Finesse 0/3 mm | Pot de 15 kg | 5 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 16 | Peinture acrylique de couleur blanche pour murs et plafonds (Type DETEX ou équivalent), Seau de 20 litres | Seau de 20 litres | 5 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 17 | Peinture émail à huile de Couleur Bleue Numero 440  Seau de 30 litres | Seau de 30 litres | 6 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 18 | Diluant cellulosique pour peinture à huile (Boite 1 litre) | Boite 1 litre | 8 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 19 | Pinceau plat (queue de morue) pour peinture de taille 100 mm (Toolcraft 9011109 ou équivalent) | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 20 | Brosse à Badigeon soie blanche (50 X 150)  Monture plastique, Manche Thermoplastique  Dimension : 50 X 150/Épaisseur : 83 mm | Pièce | 8 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 21 | Rouleau Antigoutte 180mm pour peintures solvantées mates et satinées.  Anti Goutte et anti-projection.  Rouleau polyamide tissé fil jaune 12mm.  Pour la peinture solvant mate et satinée.  Aspect poché moyen.  Dim. largeur : 180 mm/ Diamètre 71mm.  Monture galva, manche plastique creux | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 22 | Bidet cuvette, installation au sol, en Céramique, Poids 13.5 kg, dimensions hauteur 400 x largeur 405 x profondeur 540 mm, de couleur blanche, avec accessoires de chasse eau, forme interieure et Forme Wcandwc Seatandbidet (Rond) | Pièce | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 23 | Lavabo 50cm, compacte en céramique. vasque à encastrer, profondeur 60 cm, dégagement libre sous vasque/tablette largeur min. 85 cm, longueur min. 60 cm et hauteur min. 70 cm depuis le sol. profondeur intérieure de la vasque : max. 10 cm. Forme incurvée pour la face avant de la vasque. Avec robinet. cache siphon | Pièce | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 24 | Tuyau/Tube PVC compact diamètre 60 mm et de 6m de longueur  Diamètre (en mm) : 60  Longueur : 6 mètres  Couleur : Gris/Noir | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 25 | Tuyau/Tube PVC compact diamètre 100 mm et de 6m de longueur  Diamètre (en mm) : 100  Longueur : 6 mètres  Couleur : Gris/Noir | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 26 | Coude PVC 100 mm à 87°  Raccordement : femelle / femelle  Angle (en °) : 87 degrés 30  Diamètre : 100 mm  Matière : PVC | Pièce | 4 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 27 | Coude PVC Coude ø 50 mm  Raccordement : mâle-femelle  Angle (en °) : 67°30  Matière : PVC  Diamètre 50 - 60° 1/6 à coller, gris, en pvc lisse non microporeux, résistant aux chocs, pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes | Pièce | 4 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 28 | Colle pour PVC rigide - Boîte de 1 Litre  Type de produit : Colle PVC liquide  Application : Raccordement PVC  Support d’application : Matière plastique  Conditionnement : 1 litre | Boite 1 litre | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 29 | Té en PVC 87° mâle/femelle diamètre Ø100mm, Facilité d'emboîtement  Angle : 87°, Matière plastique, couleur grise | Pièce | 6 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 30 | Té en PVC 87° mâle/femelle diamètre Ø 60mm, Facilité d'emboîtement  Angle : 87°, Matière plastique, couleur grise | Pièce | 6 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 31 | Pioche avec manche Poids : 2,5 Kg (Pioche Terrassier) | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 32 | Tamis pour sable fin de 0,05 mm/1mm en m2, diamètre est 2.5mm | Rouleau | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 33 | Tenaille d'attache armature pour lier des fers à béton d'une section D10 x D10 à D22 x D22 ou pince à ligaturer | Pièce | 5 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 34 | Seau macon couleur noir de 10 litres, plastique | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 35 | Cisaille petit modèle coupe fer à béton  Capacité de coupe : Épaisseur 14 à 16 mm et boulons.  Poids approximatif : 8 Kg, Longueur 20 cm , avec une lame de 4 cm de long et de 1,5 mm d’épaisseur.  Fabriqué en acier inoxydable. | Paire | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 36 | Cisaille Grand Modèle en Acier pour coupe fer à béton de 6 - 12 mm, Longueur des lames (mm) 40 - Capacité de coupe : Épaisseur 20 à 28 mm et boulons. Poids approximatif : 13 Kg - Fabriqué en acier inoxydable. | Paire | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 37 | Scie à métaux de 300mm avec Monture  - Monture de scie à métaux 300mm  - Lame de scie à métaux 300mm | Pièce | 5 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 38 | Monture de scie à métaux 300mm  - Monture avec structure en acier à usage intensif pour plus de durabilité | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 39 | Fil à plomb de maçon 1000g (1Kg) longueur 7 cm, largeur 7 cm  Plomb de Maçon + Ficelle Cordon pour mesurer l’aplomb des murs  Longueur (cm) : 7  Largeur (cm) : 7  Poids net du produit (kg) : 1 | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 40 | Décamètre de 50 m  - Décamètre avec Graduations métriques et pouce.  - Boîtier en plastique dur avec manivelle repliable.  - Longueur du ruban 50 mètres | Pièce | 3 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 41 | Ruban de 5 m  Mètre à ruban MAX 5m x 19 mm  Mètre ruban aimanté 5m  Ruban en acier recouvert de nylon, anti-abrasion, antireflet  Chiffres géants pour une lecture plus facile  Crochet à l’extrémité du ruban  Boîtier chromé avec gaine en caoutchouc anti-choc pour une meilleure préhension comprenant un clip | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 42 | Corde en nylon (Perlon 12mm x 40mm ) Rouleau de 100 m. | Rouleau de 100 m | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 43 | Rubalise / Ruban de Signalisation rouge blanc pour balisage de chantier. dimensions 50mm x 100m - nylon | Rouleau de 100 m | 2 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 44 | Serre joint à tête matricée indispensable pour les charpentiers, en acier.  Caractéristiques :  - Tête matricée  - Carré de 20 mm  - Plat : 30 x 8 mm  - Longueur totale (m) : 0.60 - 0.80 - 1 - 1.2  - Ouverture (cm) : 40 - 60 - 80 - 100  - Poids (kg) : 2.30 - 2.70 - 3 - 3.20 | Pièce | 5 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 45 | Bidon vide de 20 litres en plastique, couleur jaune | Pièce | 10 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 46 | Scie égoïne de 500 mm  Longueur de la lame (en mm) : 500  Lame en acier anti-corrosion  Grosse denture isocèle  Poignée en bois | Pièce | 5 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |
| 47 | Masse de 10 kg (tête forgée) avec manche de 92 cm en bois ou en fibre de verre | Pièce | 5 | ☐ Oui ☐ Non | Donnez des détails sur les biens proposés  ………………………………………………… | ☐ Oui ☐ Non |

**B- Exigences de livraison – Tableaux comparatif de données**

| **Exigences de l’UNOPS** | | **La cotation est-elle conforme?**  À compléter par le soumissionnaire | **Détails**  À compléter par le soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- |
| **Délai de livraison** | Le soumissionnaire devra livrer les biens dans un délai de **15 jours** suivant la signature du bon de commande. | ☐ Oui ☐ Non |  |
| **Lieu de livraison et normes Incoterms** | ***Les biens doivent être livrés DAP (Incoterms 2020) au Bureau UNOPS dans la Base de MINUSCA à Kaga-Bandoro- RCA.*** | ☐ Oui ☐ Non |  |
| **Détails sur le destinataire** | L'UNOPS sera le seul destinataire vis-à vis de soumissionnaires retenu(s) et représenté (s) par **Mr. Eric HARDY**, Chef de projet. | ☐ Oui ☐ Non |  |
| **Droit de l’UNOPS de modifier les besoins** | Au moment de l’adjudication du contrat, l’UNOPS se réserve le droit de modifier la quantité de biens et services connexes indiquée ci-dessus, à condition que la variation ne dépasse pas un montant de 19% de plus ou de moins par rapport aux quantités initialement requises, et sans changement du prix unitaire ni des autres termes et conditions de la demande de cotations. | ☐ Oui ☐ Non |  |

Les biens et services connexes présentés (le cas échéant) sont conformes aux spécifications requises et aux besoins stipulés dans la **Section II : Liste des besoins**.

☐ Oui ☐ Non

TOUT ÉCART DOIT ÊTRE INDIQUÉ CI-DESSOUS :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Liste de sous-traitants ou fournisseurs**

Le soumissionnaire doit préciser le nom de tous les sous-traitants / fournisseurs qui fourniront des biens / services dans le cadre de ce contrat ainsi que le type de travail sous-traité, le cas échéant.

1. [Dénomination sociale complète et adresse des sous-traitants]
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Je, soussigné, certifie être dûment autorisé par **[insérez le nom complet du soumissionnaire]** à signer cette offre et à engager **[insérez le nom du soumissionnaire]** dans l’hypothèse où l’UNOPS accepterait la présente offre :

Nom  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Annexe D : Formulaire d’expérience préalable

Numéro de référence de la demande de cotations : **RFQ/2025/56876**

Nom du soumissionnaire : [Insérez le nom du soumissionnaire]

| **Description des services/biens** | **Pays** | **Montant total du contrat** | **Identification et titre du contrat et coordonnées du client**  **(Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, fax)** | **Année de réalisation du projet** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Nom  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ANNEXE E : Formulaire de Déclaration sur l’honneur

Numéro de référence de la demande de cotations : **RFQ/2025/56876**

Nom du soumissionnaire : [Insérez le nom du soumissionnaire]

Date : [Insérez la date de soumission]

| **Réf.** | **Domaine critique** | **Réponse** | **Observations** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | L’entité ou la personne physique a-t-elle déclaré faillite, est-elle impliquée dans une procédure de faillite ou de mise sous séquestre, ou fait-elle l’objet d’un jugement ou d’une poursuite judiciaire en cours, qui pourrait compromettre ses opérations dans un avenir proche ? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **2** | L’entité ou la personne physique a-t-elle été reconnue (ou est-elle en attente d’un jugement ou d’une décision administrative) coupable de manquement à ses obligations en matière de paiement d’impôts ou de cotisations de sécurité sociale ? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **3** | L’entité ou la personne physique a-t-elle été reconnue (ou est-elle en attente d’un jugement ou d’une décision administrative) coupable de mauvaise conduite pour violation des lois, règlements ou normes de déontologie applicables à la profession à laquelle elle appartient ? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **4** | L’entité ou la personne physique a-t-elle par le passé eu recours, ou tenté d’avoir recours, à des pratiques interdites ?  Aux fins de la présente disposition, les « pratiques interdites » sont définies dans l’instruction opérationnelle de l’UNOPS relative aux [sanctions appliquées aux fournisseurs](https://content.unops.org/documents/libraries/policies-2020/operational-directives-and-instructions/procurement-framework/fr/OI-PG-Vendor-Sanctions-2021_FR.pdf) et désignent, entre autres, les pratiques suivantes :   * La corruption est le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter, directement ou indirectement, une chose de valeur dans le but d’influencer indûment les actions d’une autre partie ; * La fraude désigne tout acte ou toute omission, y compris les fausses déclarations, visant intentionnellement ou par négligence à induire une partie en erreur dans le but d’obtenir un avantage financier ou autre, ou d’échapper à une obligation ; * La coercition désigne tout acte ou omission qui nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à toute partie ou tout bien d’une partie, dans le but d’influencer indûment ses actions ; * La collusion désigne tout accord entre deux parties ou plus visant à atteindre un objectif indu, y compris à influencer indûment les actions d’une autre partie; * Les pratiques contraires à l’éthique désignent tout comportement ou toute conduite allant à l’encontre des dispositions de l’UNOPS concernant les conflits d’intérêts, les cadeaux, les invitations et les anciens employés, ou de toute autre exigence écrite nécessaire pour travailler avec l’organisation ; * L’obstruction désigne tout acte ou toute omission de la part d’un fournisseur qui empêche l’UNOPS d’enquêter sur des cas possibles de pratiques interdites. | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **5** | L’entité ou la personne physique a-t-elle indûment obtenu, ou tenté d’obtenir indûment, des informations confidentielles relatives au processus d’achat ou d’un accord pouvant être attribué suite audit processus ? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **6** | L’entité ou la personne physique a-t-elle un conflit d’intérêts, au sens défini à l’Article 3 «Admissibilité du soumissionnaire» des [**Instructions aux**](https://content.unops.org/service-Line-Documents/Infrastructure/Grant-Support-Call-for-Proposals-Instructions-to-Applicants_EN.pdf) **soumissionnaires**, qui l’empêcherait de signer un accord avec l’UNOPS ou qui pourrait compromettre de quelque manière que ce soit la bonne exécution de ses obligations dans le cadre de l’accord ? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **7** | L’entité ou la personne physique a-t-elle été reconnue (ou est-elle en attente d’un jugement ou d’une décision administrative) comme étant impliquée dans une quelconque des activités suivantes :   * Fraude ; * Corruption ; * Affiliation à une organisation criminelle ; * Blanchiment d’argent ; * Financement du terrorisme ; * Travail des enfants ; ou * Trafic d’êtres humains ? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **8** | L’entité ou la personne physique a-t-elle eu dans le passé des problèmes importants de bonne exécution qui ont conduit à la résiliation anticipée d’un engagement juridique ou à l’application de dommages et intérêts ou d’autres pénalités contractuelles, ou qui ont été découverts à la suite d’inspections, d’audits ou d’enquêtes ? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **9** | L’entité ou la personne physique a-t-elle commis une quelconque irrégularité financière, résultant d’un acte ou d’une omission ou de l’inscription d’une dépense injustifiée en dehors d’un engagement contractuel ayant eu pour effet de porter préjudice à leur utilisation de fonds publics? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |
| **10** | L’entité ou la personne physique a-t-elle été reconnue (ou est-elle en attente d’un jugement ou d’une décision administrative) comme ayant créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de contourner les obligations fiscales, sociales ou toute autre obligation légale dans la juridiction de son siège social, de son administration centrale ou de son lieu d’activité principal ? | Choisir | [Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une explication ici.] |

Je, soussigné·e, déclare que les informations fournies ci-dessus sont exactes et correctes. Je comprends également que toute fausse déclaration délibérée peut entraîner le refus de cette soumission. Je comprends que toute implication dans l’un des domaines critiques ci-dessus peut entraîner, à la discrétion de l'UNOPS, automatiquement l’exclusion du présent processus d’achat.

| **Nom :** |  |
| --- | --- |
| **Fonction :** |  |
| **Date :** | **Sep 20, 2024** |
| **Signature :** |  |

[Apposer le cachet officiel du soumissionnaire sur le présent formulaire]

**Annexe F : Formulaire d’information sur le partenaire dans une coentreprise**

[Le soumissionnaire devra compléter ce formulaire conformément aux instructions indiquées ci-dessous.]

Numéro de référence de la demande de cotations : **RFQ/2025/56876**

Nom du soumissionnaire : [Insérez le nom du soumissionnaire]

Date : [Insérez la date de soumission]

Vous devez compléter et renvoyer la présente annexe si vous soumettez votre cotation dans le cadre d’une coentreprise, un consortium ou un partenariat.

| **Informations sur la coentreprise / le consortium / partenariat** | |
| --- | --- |
| **Nom** | [complétez] |
| **Nom et coordonnées de chaque partenaire**  (adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail) | [complétez] |
| **Nom du partenaire principal** (possédant l’autorité nécessaire pour prendre des décisions contraignantes au nom de la coentreprise, du consortium ou du partenariat, au cours du processus de sollicitation et, en cas d’adjudication d’un contrat, pendant l’exécution du contrat) | [complétez] |
| **Suggestion de répartition de responsabilités entre les partenaires (en %), avec indication du type de biens / services que chaque partenaire doit fournir** | [complétez] |

**Signatures de tous les partenaires de la coentreprise :**

Par la présente, nous confirmons que, en cas d’adjudication d’un contrat, toutes les parties de la coentreprise, du consortium ou du partenariat seront conjointement et individuellement responsables auprès de l’UNOPS pour toute obligation découlant du contrat.

Nom du partenaire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nom du partenaire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nom du partenaire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nom du partenaire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Annexe G : Formulaire Engagement des fournisseurs envers l’égalité des sexes**

[Le soumissionnaire devra compléter ce formulaire conformément aux instructions indiquées ci-dessous.]

Numéro de référence de la demande de cotations : RFQ/2025/56876

Nom du soumissionnaire : [Insérez le nom du soumissionnaire]

Date : [Insérez la date de soumission]

Conformément aux efforts déployés par les Nations Unies, le soumissionnaire doit fournir une déclaration qui démontre son engagement à soutenir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le cadre de ses activités.

Je, soussigné [Insérez le nom du soumissionnaire], déclare sur l’honneur ce qui suit :

1. La diversité des sexes dans le processus de recrutement est appliquée.
2. L’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour les mêmes rôles est assurée.
3. La possibilité pour les femmes d’être habilitées et promues à l’interne est garantie.
4. La prévention de l’exploitation et des abus sexuels ou de toute forme de discrimination au travail est mise en place;
5. Les politiques de congé parental payé pour les hommes et les femmes

Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_