**ДОДАТОК 2: ФОРМА ПОДАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

*Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, включаючи таблиці «Інформація про компанію» і «Декларація учасника торгів» нижче, підписати і надати її у складі комерційної пропозиції разом з Додатком 3: Технічна та фінансова пропозиція. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва Учасника торгів: | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | |
| Довідковий номер RFQ: | **232-2022-UNDP-UKR-RFQ-RPP** | Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |

**Інформація про компанію**

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | **Деталі** |
| Офіційне найменування учасника торгів або Провідної організації для СП | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Юридична адреса, місто, країна | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Вебсайт | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Рік реєстрації | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Організаційно-правова форма | Оберіть. |
| Ім’я Контактної особи |  |
| Телефон Контактної особи |  |
| Електронна пошта Контактної особи |  |
| Основні види діяльності організаціїї |  |
| Чи є ви постачальником, зареєстрованим на платформі UNGM? | Так  Ні Якщо так, вкажіть номер постачальника UNGM |
| Сертифікація забезпечення якості (наприклад, ISO 9000 або еквівалентна) *(Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):* | Так  Ні |
| Чи має Ваша компанія акредитацію, наприклад, ISO 14001 або ISO 14064 або її еквівалент стосовно охорони навколишнього середовища? *(Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):* | Так  Ні |
| Чи має Ваша компанія письмову Заяву з викладенням її Екологічної політики? *(Якщо так, надайте копію):* | Так  Ні |
| Чи робить Ваша організація значний внесок у сприяння сталому розвитку в інші способи, такі як внутрішні правила компанії щодо розширення прав і можливостей жінок, поновлюваних джерел енергії або членства в торговельних установах, що пропагують такі питання? *(Якщо так, надайте копію підтвердних документів)* | Так  Ні |
| Чи є Ваша компанія членом Глобального договору ООН | Так  Ні |
| Банківські реквізити | Назва банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Адреса банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  IBAN: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  SWIFT/БІК: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Валюта рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Номер банківського рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Рекомендації | Надайте контакти мінімум 2 (двох) попередніх клієнтів для рекомендацій та додайте копії рекомендаційних листів. |

**Декларація Учасника торгів**

| **Так** | **Ні** |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Вимоги та Умови:** Я/ми ознайомилися із Запитом комерційних пропозицій (RFQ), включаючи Інформацію та дані щодо RFQ, Перелік вимог, Загальні умови Контракту і будь-які Особливі умови Контракту, і всі вони є повністю зрозумілими для мене/нас. Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів зобов'язується дотримуватися їх. |
|  |  | Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів має необхідну правоздатність, можливості і необхідні ліцензії для повної відповідності Вимогам або перевищення їх, і готовий виконувати замовлення протягом відповідного строку дії Контракту. |
|  |  | **Етика**: Надаючи цю Комерційну пропозицію, я/ми гарантуємо, що Учасник торгів: не укладав жодних неналежних, незаконних, заснованих на змові або антиконкурентних угод з будь-яким Конкурентом; не звертався прямо або опосередковано до будь-якого представника Покупця (крім Контактної особи) з метою лобіювання або отримання інформації щодо RFQ; не намагався вплинути, або надати будь-яку форму особистого заохочення, винагороди або вигоди будь-якому представникові Покупця. |
|  |  | Я/ми підтверджуємо зобов'язання не брати участі в заборонених чи інших неетичних діях щодо ООН або будь-якої іншої сторони, і зобов'язуємося вести справи таким чином, щоб запобігти будь-якому фінансовому, операційному, репутаційному або іншому невиправданому ризику для ООН; ми ознайомилися з Кодексом поведінки постачальників ООН: <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> і підтверджуємо визначення ним мінімальних стандартів, очікуваних від постачальників ООН. |
|  |  | **Конфлікт інтересів:** Я/ми гарантуємо, що учасник торгів не має фактичного, потенційного або передбачуваного Конфлікту інтересів під час подання цієї Цінової пропозиції або під час укладення Контракту для виконання Вимог. Якщо в процесі RFQ виникне Конфлікт інтересів, учасник торгів негайно повідомить про це Контактній особі Закупівельної організації. |
|  |  | **Заборони, санкції:** Я/ми цим підтверджуємо, що наша фірма, її афілійовані особи та дочірні підприємства або співробітники, включаючи членів СП/Консорціуму, субпідрядників або постачальників (щодо будь-якої частини контракту) не підпадають під заборону Організації Об'єднаних Націй, включаючи, крім іншого, заборони, що випливають зі Збірника санкційних списків Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і не були припинені, відсторонені, піддані санкціям або іншим чином визнані неправомочними будь-якою організацією ООН або Групою Світового банку, або будь-якою іншою міжнародною організацією. |
|  |  | **Банкрутство**: Я/Ми не оголошували про банкрутство, на беремо участі у провадженні в справі про банкрутство або ліквідацію, та щодо мене/нас не прийнято жодного судового рішення і не порушено жодного судового позову, які могли б завдати шкоди нашій діяльності в найближчому майбутньому. |
|  |  | **Строк дії пропозиції:** Я/Ми підтверджуємо, що ця Комерційна пропозиція, включаючи ціну, залишається чинною відповідно до пункту «Строк дії пропозиції». |
|  |  | Я/ми розуміємо і визнаємо, що ООН не зобов'язана приймати будь-яку отриману від нас Комерційну пропозицію, а також ми підтверджуємо, що товари, запропоновані в нашій Комерційній пропозиції, є новими і раніше не використовувалися |
|  |  | Підписуючи цю Декларацію, зазначений нижче підписант заявляє, гарантує і погоджується з тим, що він/вона уповноважені організацією/організаціями подати цю декларацію від свого імені. |

Підпис:

Ім’я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Посада: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

## **ДОДАТОК 3: ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ - ТОВАРИ**

*Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, підписати і надати її у складі їхньої заявки разом з Додатком 2: Форма подання комерційної пропозиції. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва Учасника торгів: | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | |
| Довідковий номер RFQ: | **232-2022-UNDP-UKR-RFQ-RPP** | Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |

***Таблиця 1 - Відповідність вимогам специфікації***

**Лот 1. Електрообладнання та обладнання, що працює на пальному**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару**  (Вимоги до специфікації не повинні бути гіршими,  ніж перераховані у завданні) | **Кількість** | **Відповідність**  **(Так / Ні)** | **Бренд, модель та характеристики, що пропонуються** |
| 1.1 | Бензиновий генератор  Тип живлення: бензин  Тип старту: Ручний / Електро  Потужність: не менше 7 кВт  Тактність: двигуна чотирьохтактній  Вихідна напруга: (В) 220  Кількість фаз: 1 | 25 |  |  |
| 1.2 | Акумуляторна батарея 12V 18-35A/Годин до генератора бензинового FG 6500E | 14 |  |  |
| 1.3 | Ліхтар акумуляторний на чоло  Захист від води та бруду: IP67  Джерело живлення: батарейки або акумулятор  Дальність променя, м, не менше, ніж: 50  Максимальна яскравість, Лм, не менше: 100 | 30 |  |  |
| 1.4 | Груповий ліхтар  Світловий потік, не менше: високий: 1800, низький: 750 люмен  Дальність променя, не менше: високий 1000 м, низький: 500 м  Джерело живлення: акумуляторна літій-іонна батарея  Час роботи, не менше: високий 3 години, низький 8 годин  Ступінь захисту від води, не нижче: IP 54 | 32 |  |  |
| 1.5 | Акумуляторна батарея з зарядною станцією для інструменту Holmatro | 20 |  |  |
| 1.6 | Бензоріз  Робочий об'єм, не менше: 98 cм³  Потужність, не менше: 5 кВт  Об'єм паливного бака, не менше: 1,20 л  Діаметр відрізного диску: 400 мм  Максимальна кількість обертів, не менш : 9.300 об/хв  Максимальна глибина різання, не менш: 140 мм | 10 |  |  |
| 1.7 | Бензопила  Робочий об'єм циліндра, не менш ніж: 50 см³  Потужність, не менш ніж: 2,9 кВт  Оберти на холостому ходу, не менш ніж: 2.800 об/хв.  Довжина шини: від 40 см до 42 см  Об'єм бака, не менше: 0,50 л | 10 |  |  |
| 1.8 | Ручний ліхтарик  Тип лампи: світлодіодна  Потужність лампи, не менше: 100 Лм  Дальність світлового променя, не менше: 200 м  Тип живлення: акумуляторна батарея  Особливості: протиударний, вологостійкий | 100 |  |  |

**Лот 2. Гідравлічне обладнання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару**  (Вимоги до специфікації не повинні бути гіршими,  ніж перераховані у завданні) | **Кількість** | **Відповідність**  **(Так / Ні)** | **Бренд, модель та характеристики, що пропонуються** |
| 2.1 | Гідравлічний домкрат  Хід поршня, не менше: 360 мм  Підйомна сила, не менше: 103 кН  Довжина в складеному вигляді, не більше: 580 мм  Довжина, у розкладеному вигляді, не менше: 905 мм  Довжина у розкладеному вигляді із подовжувачем, не менше: 1200 мм  Комплектація: домкрат, подовжувач, акумулятор з індикатором заряду, зарядний пристрій 230 В, зарядний пристрій 12 В | 3 |  |  |
| 2.2 | Комбінований гідравлічний інструмент  Тип: кусачки або різак та розтискач  Різання арматури: так  Різка металевого полотна: так  Різка троса: так  Різка броньованого кабелю: так  Різка круглої арматури, не менше: 22 мм  Тип ножиць по металу: арматурні  Максимальне зусилля стискання, не менше: 4 т  Запасний акумулятор: у комплекті | 3 |  |  |
| 2.3 | Двоштоковий гідравлічний домкрат  Хід поршня, поршень 1, не менше: 380мм  Хід поршня, поршень 2, не менше: 360 мм  Підйомна сила, поршень 1, не менше: 127 кН  Довжина, у розкладеному вигляді, не менше: 1300 мм  Комплектація: домкрат, набір подовжувальних насадок, запасний акумулятор з індикатором заряду, зарядний пристрій 230 В, зарядний пристрій 12 В | 3 |  |  |
| 2.4 | Гідравлічний різак  EN клас різання: K  EN Потужність різання: 1K-2K-3K-4K-5K  Розкриття ріжучих лез, не менше: 200 мм  Класи різання NFPA: A8 або А9, B9, C8 та С9, D9, E9, опціонально- F4  Арматура, не менше: 40 мм  Зусилля різання, не менше: 1100 кН  Клас захисту, не нижче: IP 54  Комплектація: гідравлічний різак, запасний акумулятор з індикатором заряду, зарядний пристрій 230 В, зарядний пристрій 12 В | 3 |  |  |
| 2.5 | Гідравлічний розтискувач  Сила стискання, не менше: 122 кН  Клас захисту, не нижче: IP 54  Зусилля розкриття, не менш: 62 - 520 кН  Відстань розширення:, не менше 813 мм  Тягове зусилля, не менше: 60 кН  Тягова відстань, не менше: 655 мм  Запасний акумулятор: в комплекті | 3 |  |  |
| 2.6 | Гідравлічний розтискувач  Сила стискання, не менше: 115 кН  Клас захисту, не нижче: IP 54  Зусилля розкриття, не менш: 52 - 360 кН  Відстань розкидання, не менше: 720 мм  Тягове зусилля, не менше: 58 кН  Тягова відстань, не менше: 565 мм  Запасний акумулятор: в комплекті | 3 |  |  |

**Лот 3. Спеціальне обладнання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару**  (Вимоги до специфікації не повинні бути гіршими,  ніж перераховані у завданні) | **Кількість** | **Відповідність**  **(Так / Ні)** | **Бренд, модель та характеристики, що пропонуються** |
| 3.1 | Сокира пожежна поясна з кобурою  Маса, кг, не більше: 1  Довжина рукоятки з сокирищем, мм, не більше: 350 мм  Матеріал рукоятки: скловолокно з резиновим покриттям або будь-який інший діелектричний матеріал  Кобура: в комплекті | 18 |  |  |
| 3.2 | Багатофункційний інструмент ручний аварійно-рятувальний (HALLIGAN)  Інструмент складається з клешні (або вилки), клину (або тесла) та конічної кирки (кіготь)  Довжина: від 61 до 91 см  Матеріал: сталь або будь-який інший матеріал з негіршими або кращими характеристиками | 30 |  |  |
| 3.3 | Діелектричний комплект:  - гумові рукавиці (безшовні, застосовуються при t -40..+40 °С, довжина – не менше ніж 350 мм, ширина ладоні (130 + 6) мм, товщина стінки - не менше 1,1 мм.  - калоші (боти) (Висота (мм) не менше ніж 160 відповідає вимогам ГОСТ 13385-78).  - гумовий килимок (розмір 75х75, відповідає вимогам ГОСТ 4997-75).  Матеріал: гума,  Випробувальна напруга: 20 кВ | 3 |  |  |
| 3.4 | Рукав пожежний напірний типу «Т» Ø51 мм, 20м з ГР-50, робочий тиск 16 атм. | 200 |  |  |
| 3.5 | Рукав пожежний напірний типу «Т» Ø 77мм 20м з гайками ГР-80, робочий тиск 16 атм. | 200 |  |  |
| 3.6 | Рукав напірно-всмоктуючий, ø 200мм  Армований шланг: так  Довжина, не менше: 6 м  Робочий тиск: 5 бар | 30 |  |  |
| 3.7 | Переносні комбіновані (пожежні) стволи  Тип: 360  Значення витрат, л/хв. (л/с): 19 – 37 – 90 – 150 (0,3-0,6-1,5-2,5)  Номінальний тиск, бар (МПа): 7 (0,7)  Макс. відстань подачі (тиск – 7 бар, витрати – 150 л/хв.: 30 м | 20 |  |  |

***Таблиця 2 - Фінансова пропозиція на постачання товарів у відповідності до технічних вимог специфікації***

**Учасники повинні подавати свої цінові пропозиції у такому форматі:**

**Лот 1. Електрообладнання та обладнання, що працює на пальному**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Умови постачання : DDP, INCOTERMS 2020** | | | | | |
| **№** | **Назва товару** | **К-сть** | **Ціна за одиницю,  без ПДВ,  *вкажіть валюту*** | **Загальна вартість, без ПДВ,  *вкажіть валюту*** | |
| 1.1 | Бензиновий генератор  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 25 |  |  | |
| 1.2 | Акумуляторна батарея 12V 18-35A/Годин до генератора бензинового FG 6500E  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 14 |  |  | |
| 1.3 | Ліхтар акумуляторний на чоло  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 30 |  |  | |
| 1.4 | Груповий ліхтар  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 32 |  |  | |
| 1.5 | Акумуляторна батарея з зарядною станцією для інструменту Holmatro  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 20 |  |  | |
| 1.6 | Бензоріз  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 10 |  |  | |
| 1.7 | Бензопила  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 10 |  |  | |
| 1.8 | Ручний ліхтарик  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 100 |  |  | |
| Вартість доставки (якщо не включено у вартість товарів) | | |  |  | |
| Інші витрати (за необхідності), ***вкажіть валюту*** | | | | |  |
| **Загальна вартість, що включає всі витрати, без ПДВ, *вкажіть валюту*** | | | | |  |

**Лот 2. Гідравлічне обладнання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Умови постачання : DDP, INCOTERMS 2020** | | | | | |
| **№** | **Назва товару** | **К-сть** | **Ціна за одиницю,  без ПДВ,  *вкажіть валюту*** | **Загальна вартість, без ПДВ,  *вкажіть валюту*** | |
| 2.1 | Гідравлічний домкрат  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 3 |  |  | |
| 2.2 | Комбінований гідравлічний інструмент  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 3 |  |  | |
| 2.3 | Двоштоковий гідравлічний домкрат  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 3 |  |  | |
| 2.4 | Гідравлічний різак  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 3 |  |  | |
| 2.5 | Гідравлічний розтискувач  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 3 |  |  | |
| 2.6 | Гідравлічний розтискувач  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 3 |  |  | |
| Вартість доставки (якщо не включено у вартість товарів) | | |  |  | |
| Інші витрати (за необхідності), ***вкажіть валюту*** | | | | |  |
| **Загальна вартість, що включає всі витрати, без ПДВ, *вкажіть валюту*** | | | | |  |

**Лот 3. Спеціальне обладнання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Умови постачання : DDP, INCOTERMS 2020** | | | | | |
| **№** | **Назва товару** | **К-сть** | **Ціна за одиницю,  без ПДВ,  *вкажіть валюту*** | **Загальна вартість, без ПДВ,  *вкажіть валюту*** | |
| 3.1 | Сокира пожежна поясна з кобурою  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 18 |  |  | |
| 3.2 | Багатофункційний інструмент ручний аварійно-рятувальний (HALLIGAN)  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 30 |  |  | |
| 3.3 | Діелектричний комплект  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 3 |  |  | |
| 3.4 | Рукав пожежний напірний типу «Т» Ø51 мм, 20м з ГР-50, робочий тиск 16 атм.  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 200 |  |  | |
| 3.5 | Рукав пожежний напірний типу «Т» Ø 77мм 20м з гайками ГР-80, робочий тиск 16 атм.  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 200 |  |  | |
| 3.6 | Рукав напірно-всмоктуючий, ø 200мм  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 30 |  |  | |
| 3.7 | Переносні комбіновані (пожежні) стволи  *Вкажіть Марку, Модель та Параметри* | 20 |  |  | |
| Вартість доставки (якщо не включено у вартість товарів) | | |  |  | |
| Інші витрати (за необхідності), ***вкажіть валюту*** | | | | |  |
| **Загальна вартість, що включає всі витрати, без ПДВ, *вкажіть валюту*** | | | | |  |

*Уважаемые партнеры!*

*Представительство ООН в Украине информирует Вас, что приобретение товаров и услуг, объявленных в тендере 132-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP производиться в рамках выполнения проекта международной технической помощи. Согласно положениям Налогового Кодекса Украины (п. 197.11) предусмотрено освобождение от налогообложения НДС операций, которые финансируются за счет материально-технической помощи.*

*Порядок получения права на освобождение от налогообложения операций, которые производятся в рамках проектов международной технической помощи регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2002 года №153.*

*В случае наличия права на применение этой НДСной льготы на дату получения аванса от ПРООН вы должны составить и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную (далее — НН), которая заполняется следующим образом:*

*• в графе «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхней левой части делается пометка «Без ПДВ»;*

*• в раздел А табличной части НН (строки I - X) вносятся обобщающие данные по операциям, на которые складывается такая НН, а именно: в строке I указывается общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом НДС; в строке IX — общий объем поставки товаров/услуг. Строки II - VIII раздела А не заполняются;*

*• в графе 2 раздела В указывается номенклатура услуг поставщика (продавца);*

*• в графа 3.3 раздела В — код услуги согласно ГКПУ. Графа 3.3 заполняются на всех этапах поставки услуг.*

*• в графе 4 и 5 — единица измерения услуг;*

*• в графе 6 — количество (объем) поставки услуг;*

*• в графе 7 — цена поставки единицы услуги без учета НДС;*

*• в графе 8 — указывается код ставки НДС 903;*

*• в графе 9 — код льготы согласно Справочнику других налоговых льгот налоговых льгот, утвержденному ГФС по состоянию на дату составления НН — «14060523».*

*• в графе 10 — объем поставки без учета НДС (сумма аванса).*

*Детально — в материалах*[*«Налоговая накладная – 2017: порядок заполнения»*](http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/106762)*и*[*«Новая налоговая накладная в образцах»*](http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/94301)*.*

*Что касается налогового кредита с НДС по покупкам материалов для выполнения соответствующих строительных работ, то здесь правила его компенсации, предусмотренные п. 198.5 НКУ, не действуют. Ведь согласно п. 198.5 НКУ на операции по поставке товаров и услуг, освобождение от налогообложения НДС которых предусмотрено п. 197.11 НКУ, правила начисления налоговых обязательств не распространяются.*

*Это значит, что в ходе использования материалов, которые покупались с НДС, для выполнения данных работ налоговый кредит компенсировать не нужно, соответственно не нужно и начислять для этого налоговые обязательства.*

*Исходя из вышесказанного, просим Вас формировать Ваши тендерные заявки/счета на оплату без НДС учитывая положения украинского законодательства, изложенного в перечисленных нормативных актах.*

*В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться в отделения Государственной Фискальной Службы Украины по месту регистрации Вашего предприятия для получения дополнительной консультации в рамках статьи 52 Налогового Кодекса Украины.*

***Таблиця 3. Відповідність вимогам***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ваша відповідь** | | |
| **Так, виконаємо** | **Ні, не виконаємо** | **Якщо Ви не зможете виконати, вкажіть зустрічну пропозицію** |
| Мінімальні технічні характеристики |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Умови доставки:  **DDP ІНКОТЕРМС 2020 - адреси доставки, як зазначено у Специфікації, ДОДАТОК 1: ПЕРЕЛІК ВИМОГ** |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Строки виконання (Поставка повинна бути виконана впродовж **90 (дев’яноста)** календарних днів від дати підписання Контракту) |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Гарантія та вимоги до післяпродажного обслуговування: Не менше **12 (дванадцяти) місяців**. |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Усі товари повинні мати офіційне гарантійне обслуговування в Україні |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Доставка та вивантаження обладнання. |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Строк дії комерційної пропозиції (мін. **60 днів**) |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Умови оплати |  |  | Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

|  |  |
| --- | --- |
| Я, особа, що підписалася нижче, засвідчую, що мене належним чином уповноважено підписувати цю комерційну пропозицію та брати зобов’язання від імені зазначеної нижче компанії у разі прийняття цієї комерційної пропозиції. | |
| *Точне найменування і адреса компанії*  Назва компанії Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Адреса: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Телефон: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | Уповноважена особа з правом підпису:  Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Ім’я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Посада уповноваженої особи з правом підпису: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.  Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |