# SECCIÓN V - 4. Formulario general de artículos/productos

| **Artículo Nº** | **Descripción y especificaciones mínimas / obligatorias**  *[A ser completada por UNFPA]* | **Descripción de los artículos ofrecidos y declaración del oferente sobre cualquier desviación**  (A ser completada por el oferente) | **¿Cumple los requisitos? (Sí/No)**  [A ser completada por UNFPA durante la evaluación] |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Estantes metálicos Tipo A**:   * + Cabeceras: 2 columnas de cabecera, con 2 barras horizontales y 6 barras diagonales, y patas totalmente abulonadas, de 3900 mm de alto x 1000 mm de ancho (profundidad).   + Largueros: 6 X 2 vigas de carga/soporte, de 2300 mm de largo y 50 mm de ancho, con sistemas de garras de encastre y perforaciones de seguridad en los extremos, con fijación final con pin de seguridad de 5 mm, para soportar una carga de 1500 Kg.   + Base de carga: 6 bandejas de madera maciza (multilaminada) de 2200 mm de largo x 950 de ancho x 18 mm de espesor. |  |  |
| **2** | **Estantes metálicos Tipo B**:   * + Cabeceras: 2 columnas de cabecera, con 2 barras horizontales y 9 barras diagonales, y patas totalmente abulonadas, de 5925 mm de alto x 800 mm de ancho (profundidad)   + Largueros: 9 X 2 vigas de carga/soporte, de 2300 mm de largo y 50 mm de ancho, con sistemas de garras de encastre y perforaciones de seguridad en los extremos, con fijación final con pin de seguridad de 5 mm, para soportar una carga de 1500 Kg.   + Base de carga: 9 bandejas de madera maciza (multilaminada) de 2200 mm de largo x 750 de ancho x 18 mm de espesor |  |  |
| **3** | **Estantes metálicos Tipo C:**   * Cabeceras: 2 columnas de cabecera, con 2 barras horizontales y 4 barras diagonales, y patas totalmente abulonadas, de 2850 mm de alto x 800 mm de ancho (profundidad) * Largueros: 4 X 2 vigas de carga/soporte, de 2300 mm de largo y 50 mm de ancho, con sistemas de garras de encastres y perforaciones de seguridad en los extremos, con fijación final con pin de seguridad de 5 mm, para soportar una carga de 1500 Kg. * Base de carga: 4 bandejas de madera maciza (multilaminada) de 2200 mm de largo x 750 de ancho x 18 mm de espesor. |  |  |
|  | Además de los mencionados, los estantes deben tener siguientes características:   * Los estantes deben contar con ranuras para regulación de las bandejas cada 7 cm. Deben ser desmontables y adaptables en altura y posibilitar hasta 2 cambios de disposición. * Las columnas deben estar constituidas en una sola pieza sin ningún tipo de soldadura o unión en toda su longitud. * Los estantes deben contar en la cabecera con barra de reforzamiento. * La primera bandeja en relación con el piso tendrá una separación de 13 cm. del suelo. * Los materiales empleados en la fabricación deben reunir las condiciones de durabilidad, resistencia de sujeción entre todas las partes de metal y no deben contener sustancias tóxicas. Se debe considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, de manera que no represente riesgos de desprendimiento o corte que pueda herir a los usuarios. |  |  |

# SECCIÓN V - 5. Formulario de precios

[El oferente debe completar este Formulario de precios conforme a las instrucciones que se impartieron. Las filas de productos de la columna 1 del Listado de precios deben coincidir con las de la lista de bienes y servicios relacionados del Listado de requisitos de UNFPA]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DEL OFERENTE (el oferente debe indicar el precio y la moneda):** | | | | |
| ART./ LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS | CANT. | MONEDA: | |
| PRECIOUNITARIO  Sin IVA | PRECIOTOTAL  Sin IVA |
| (a) | (b) | (axb) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRECIOS DE LOS SERVICIOS DEL OFERENTE (el oferente debe indicar el precio y la moneda):** | | | | | |
| ART./ LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS | PAÍS  DE ORIGEN | CANT.Y  UNIDAD FÍSICA | MONEDA: |  |
| PRECIO UNITARIO  Sin IVA | PRECIOTOTAL  Sin IVA |
| (a) | (b) | (a x b) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN DEL OFERENTE SOBRE LAS ENTREGAS** | | | | | |
| País de origen de los productos ofrecidos: | Artículo 1: |  | | | | |
|  | Artículo 2: | *Si lo necesita, inserte más filas en cada sección* | | | | |
|  | Artículo 3: | *o borre las que no necesite* | | | | |
| Lugar o lugares de entrega de los productos ofrecidos: | Artículo 1: |  | | | | |
| Artículo 2: |  | | | | |
| Artículo 3: |  | | | | |
| Plazo de entrega (a partir de la fecha del pedido): | Artículo 1: |  | | | | |
| Artículo 2: |  | | | | |
| Artículo 3: |  | | | | |
| Dimensiones del embarque de los productos ofrecidos (incluido el embalaje): |  | Peso bruto | Volumen total | *Contenedores (si corresponde)* | | |
| *Número* | *Tamaño* | |
|  | Artículo 1: |  |  |  |  | |
|  | Artículo 2: |  |  |  |  | |
|  | Artículo 3: |  |  |  |  | |
|  | Total |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FIRMA DEL OFERENTE Y CONFIRMACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN** | | | |
| EN EL ENTENDIDO DE QUE UNFPA EXPEDIRÁ UNA ORDEN DE COMPRA **DENTRO DEL PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA**, POR EL PRESENTE EL SUSCRITO SE COMPROMETE, SUJETO A LOS TÉRMINOS DE DICHA ORDEN DE COMPRA, A PROVEER TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS, A LOS PRECIOS COTIZADOS, Y A ENTREGARLOS EN UNO O MÁS LUGARES DESIGNADOS, DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA INDICADO PREVIAMENTE. | | | |
| Nombre exacto y dirección de la compañía | |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA |  | FIRMA AUTORIZADA: |  |
| DOMICILIO: |  |  |  |
|  |  | ACLARACIÓN DE FIRMA: |  |
| TELÉFONOS: |  | (Impresa o en letras de molde) | |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  | CARGO DEL FIRMANTE: |  |
| SITIO WEB: |  | FECHA: |  |
| Persona para contactos (\*): | |  |  |
| NOMBRE : |  |  |  |
| TELÉFONOS: |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |
| CORREOS ELECTRÓNICOS ALTERNATIVOS |  |  |  |