Enmienda 01 de fecha 08/01/2024

Enmienda 04 de fecha 01/02/2024

**Sección III: Anexos de la oferta**

**Referencia eSourcing:** ITB/2023/50009 Adquisición de medios de transporte para el Ministerio del Interior: Camionetas pickup y motocicletas con equipamiento

Nota para los licitantes: Los siguientes formularios forman parte de este llamado a licitación y los licitantes deberán completarlos y presentarlos como parte de su oferta. El texto resaltado en azul son instrucciones para completar cada formulario. Complete los formularios según las instrucciones y preséntelos como parte de su oferta, subiéndolos al sistema eSourcing de UNOPS con referencia a los documentos exigidos correspondientes indicados en la sección Lista de verificación.

La presente Sección contiene los siguientes formularios que deben presentarse en la oferta:

* Anexo A: Formulario de información sobre los integrantes de una operación conjunta
* Anexo B: Formulario de presentación de oferta
* Anexo C: Formulario de oferta de precios
* Anexo D: Formulario de oferta de plan técnico
* Anexo E: Formulario de garantía de sostenimiento de oferta (GARANTÍA BANCARIA)
* Anexo F: Formulario de autorización del fabricante
* Anexo G: Formulario de declaración de desempeño

**Anexo A: Formulario de información sobre los integrantes de una operación conjunta**

El licitante debe completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación.

Núm. de referencia del llamado a licitación: [inserte núm. de ref.]

Nombre del licitante: [Indique el nombre del licitante]

Fecha: [inserte la fecha de presentación de la oferta]

Este formulario debe ser completado y entregado junto con la oferta, si ésta es presentada en el marco de una operación conjunta, un consorcio o una asociación.

| **Información sobre la operación conjunta, el consorcio o la asociación** | |
| --- | --- |
| **Nombre** | [complete] |
| **Nombre y datos de contacto de cada proveedor**  (dirección, números de teléfono y de fax, dirección de correo electrónico) | [complete] |
| **Nombre del socio principal** (deberá tener la autoridad para tomar decisiones vinculantes en nombre de la operación conjunta, consorcio o asociación durante el proceso de llamado a licitación y mientras dure el contrato en el caso de que se le adjudique) | [complete] |
| **Propuesta de distribución de responsabilidad entre los socios** (en %), con indicación del tipo de bienes/servicios suministrados por cada uno | [complete] |

**Firmas de todos los integrantes de la operación conjunta:**

Confirmamos, por la presente, que, si se nos adjudica el contrato, todas las partes de la operación conjunta, consorcio o asociación serán responsables ante UNOPS, de forma conjunta y solidaria, por toda obligación derivada de las disposiciones del contrato.

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Anexo B: Formulario de presentación de oferta**

Se exige de los licitantes que completen el presente formulario y lo presenten como parte de su oferta. El licitante deberá completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación. No se permitirá alteración alguna del formato establecido, ni se aceptarán sustituciones.

Fecha: [inserte la fecha de presentación de la oferta]

**Asunto: Oferta para el suministro de [Inserte descripción breve de los bienes y/o servicios] en [país/ciudad] – Núm. del llamado a licitación: [inserte núm. de referencia del llamado a licitación], de fecha [inserte la fecha]**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que:

* 1. Hemos examinado y no formulamos objeción alguna en cuanto a los documentos licitatorios, incluidas las enmiendas núm.: [inserte el número y fecha de emisión de cada enmienda];
  2. Nos ofrecemos a suministrar los bienes/servicios de conformidad con los documentos licitatorios, incluidas las Condiciones Generales de Contrato de UNOPS, y de acuerdo con la Lista de requerimientos;
  3. El precio total de nuestra oferta, excluyendo los descuentos indicados *infra* en el apartado (d), es el siguiente: [Inserte el precio total de la oferta en palabras y cifras, indicando las diferentes cantidades y divisas respectivas];
  4. Se ofrecen los siguientes descuentos, que se aplicarán según la metodología indicada a continuación:
     + **Descuentos:** Si nuestra oferta es aceptada, se aplicarán los siguientes descuentos. [Proporcione detalles sobre cada descuento ofrecido y el producto específico de la Lista de requerimientos al que se aplica, incluido todo descuento aplicable por pronto pago.]
     + **Metodología de aplicación de los descuentos:** Los descuentos se aplicará según la metodología siguiente: [Detalle la metodología que se empleará para aplicar los descuentos];
  5. Nuestra oferta será válida por un periodo de [inserte un número de días, que no podrá ser inferior al número especificado en la sección Detalles de la licitación, Período de validez de la oferta] días, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas indicada en el llamado a licitación, y tendrá carácter vinculante para nosotros, y podrá ser aceptada en todo momento anterior a la expiración de este periodo;
  6. Si nuestra oferta es aceptada, y si así lo exige la sección Detalles de la licitación, nos comprometemos a obtener una garantía de cumplimiento de conformidad con el artículo 34 de las Instrucciones para los licitantes y con las Condiciones Generales de Contrato;
  7. No tenemos conflictos de intereses en ninguna actividad que, si nuestra propuesta fuera seleccionada, resultaría en un conflicto de intereses con respecto a UNOPS;
  8. No nos hemos declarado en bancarrota, ni estamos implicados en procedimientos de insolvencia o quiebra, y no hay sentencia ni acción judicial pendientes algunas en nuestra contra susceptibles de menoscabar nuestras operaciones en un futuro próximo;
  9. Nuestra empresa confirma que el licitante y los subcontratistas no se han involucrado ni implicado de manera alguna, directa o indirectamente, en la preparación de los diseños, términos de referencia y/o todo otro documento usado como parte de esta licitación;
  10. Nos adherimos a los principios del Código de Conducta para proveedores de las Naciones Unidas, así como a los principios establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas;
  11. Nuestra empresa, sus empresas asociadas o filiales – incluido todo subcontratista o proveedor implicado en cualquier aspecto del contrato – no han sido declaradas inelegibles por UNOPS, ni están incluidas en la lista de proveedores suspendidos/inelegibles de la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas, de otras agencias de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, o del Banco Mundial, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones para los licitantes, artículo 4, Elegibilidad;
  12. No hemos ofrecido ni ofreceremos comisiones, regalos y/o favores similares a cambio del presente llamado a licitación, ni participaremos en este tipo de actividades durante la ejecución del contrato adjudicado;
  13. Entendemos que UNOPS no tiene obligación alguna de aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra oferta que reciba.

Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por parte de [***inserte nombre completo del licitante***] para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre [***inserte nombre del licitante***] y UNOPS, si la oferta resulta aceptada:

Nombre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Inserte el sello oficial del licitante]*

**Anexo C: Formulario de oferta de precios**

Núm. de referencia del llamado a licitación: [inserte núm. de ref.]

Nombre del licitante: [Indique el nombre del licitante]

El licitante deberá completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación.

**Divisa: USD**

**Lote 1: Camioneta doble cabina pick up con equipamiento**

| **N°** | **Descripción** | **Cant.** | **Und.** | **Precio Unitario (USD)** | **Monto total (USD)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camioneta doble cabina pick up con equipamiento | ~~100~~  125 | un. | inserte | inserte |
| Costo de flete hasta el lugar de entrega. | 1 | gl | - | inserte |
|  | **Mantenimiento** |  |  |  |  |
| 2 | Servicio de mantenimiento conforme los términos indicados en la Sección II | ~~100~~  125 | gl | inserte | inserte |
|  | **Formalización y Seguros** |  |  |  |  |
| 5 | Gastos de transferencias, formalizaciones y seguro contra todo riesgo. | ~~100~~  125 | un. | inserte | inserte |
| **TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO USD** | | | | | inserte |

**Lote 2: Motocicletas con equipamiento**

| **N°** | **Descripción** | **Cant.** | **Und.** | **Precio Unitario (USD)** | **Monto total (USD)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motocicletas con equipamiento | 100 | un. | inserte | inserte |
| Costo de flete hasta el lugar de entrega. | 1 | gl | - | inserte |
|  | **Mantenimiento** |  |  |  |  |
| 2 | Servicio de mantenimiento conforme los términos indicados en la Sección II | 100 | gl | inserte | inserte |
|  | **Formalización y Seguros** |  |  |  |  |
| 5 | Gastos de transferencias, formalizaciones y seguro contra todo riesgo. | 100 | un. | inserte | inserte |
| **TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO USD** | | | | | inserte |

Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por parte de ***[inserte nombre completo del licitante]*** para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre ***[inserte nombre completo del licitante]*** y UNOPS, si la oferta resulta aceptada:

Nombre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Anexo D: Formulario de oferta de plan técnico**

Núm. de referencia del llamado a licitación: [inserte núm. de ref.]

Nombre del licitante: [Indique el nombre del licitante]

Se exige de los licitantes que completen las **tablas comparativas de datos** incluidas en la Sección II: Lista de requerimientos para demostrar que su oferta cumple con los requerimientos de UNOPS y que inserten las tablas a continuación. NO se permite a los licitantes que aporten modificaciones a la columna “requerimientos de UNOPS” incluida en las tablas comparativas de datos. Tales modificaciones constituirían un motivo para descalificar la oferta.

**Especificaciones técnicas para los bienes – Tabla comparativa de datos**

| **LOTE 1 - CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP CON EQUIPAMIENTO** | | | **PROPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas** | | **¿Cumple la oferta con los requerimientos?** (El licitante debe completar esta columna) | **Detalles sobre los bienes ofrecidos**  (El licitante debe completar esta columna) |
| **1** | **Características Principales** | |
| 1.1 | Cantidad | ~~100 (cien)~~ 125 (ciento veinticinco) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 1.2 | Marca | [El oferente debe especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 1.3 | Modelo | 2.024, sin uso 0 Km | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 1.4 | País de fabricación | [El oferente debe especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| **2** | **Características Mecánicas** | |  |  |
| **2.1** | **Motor** | |  |  |
| 2.1.1 | Motor | Turbo Diesel Intercooler con inyección directa del tipo Common Rail. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.2 | Número de Cilindros | mínimo 4 en línea | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.3 | Cilindrada | Mínimo ~~2.390 cc~~ 1960 cc | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.4 | Potencia Mínima | 140 HP | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.5 | Combustible | Diesel | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.6 | Caja de velocidades | Transmisión manual de (6) seis velocidades de avance sincronizada y (1) una de retroceso, mínimo. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.7 | Dirección | Hidráulica o asistida en cualquier modalidad. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **2.2** | **Frenos** | |  |  |
| 2.2.1 | Frenos | ABS Control de estabilidad electrónico VSC y Control de tracción TRC | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.2.2 | Delanteros | A disco (ABS Control de estabilidad electrónico VSC y Control de tracción TRC) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.2.3 | Traseros | A tambor (ABS Control de estabilidad electrónico VSC y Control de tracción TRC) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.3 | Embrague | Mono disco tipo seco de acción hidráulico | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.4 | Tracción | 4x4 con accionamiento electrónico | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **2.5** | **Suspensión** | |  |  |
| 2.5.1 | Delanteros | Independiente, con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.5.2 | Traseros | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **3** | **Características Constructivas** | |  |  |
| 3.1 | Cabina | Tipo Pick up, con cabina doble, metálica con capacidad para cinco personas. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.2 | Puertas | 4 (cuatro) puertas laterales.  Levanta vidrios eléctricos, bloqueo central de puertas y ventanas.  Bloqueo y apertura remota de puertas. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.3 | Aire Acondicionado | Está provisto con equipo acondicionador de aire frío/calor de fábrica. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.4 | Pintura del vehículo | La pintura del vehículo será blanca con Logotipos de la Policía Nacional en ambas puertas delanteras, en capot, y número de patrullera en la parte trasera de la caja. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.5 | Neumáticos | Radiales mínimo 16" tipo AT. aptos para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.6 | Llantas | De hierro, aro 16" mínimo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **3.7** | **Asientos** | |  |  |
| 3.7.1 | Delanteros | Independientes | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.7.2 | Traseros | Enterizo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.7.3 | Características | Todos los asientos cuentan con sus respectivos apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de tela, cuero natural o sintético. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.8 | Air Bags | Frontales ~~2 (Dos)~~ 1 (Uno) para Conductor y 1 (Uno) para Acompañante, 2 laterales y 2 de cortina. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.9 | Protector de carter | Cuenta con protector de cárter y caja de transferencia. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.10 | Cinturones de seguridad | 5 de 3 puntos | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **4** | **Otras Especificaciones.** Medidas Generales | |  |  |
| 4.1 | Largo total | 5.200 mm como mínimo. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.2 | Ancho total | 1.600 mm como mínimo. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.3 | Alto total | 1.700 mm como mínimo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.4 | Distancia entre ejes | 3.080 mm como mínimo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.5 | Despeje al suelo | 210 mm como mínimo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.6 | Radio de giro | 6,7 m Máximo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.7 | Peso bruto | ~~2,900 kg~~ 2.800 kg mínimo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.8 | Capacidad del tanque de combustible | 70 litros como minimo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **5** | **Tablero y sistema eléctrico** | |  |  |
| **5.1** | **El tablero de instrumentos cuenta con:** | |  |  |
| 5.1.1 | Velocímetro | en kilómetros/hora | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.1.2 | Totalizador de kilometrajes. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.1.3 | Indicador de nivel del depósito del combustible. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.1.4 | Indicador de presión de lubricación del motor. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.1.5 | Indicador de nivel de temperatura del motor | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.1.6 | Reloj indicador en horas y minutos | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **5.2** | **Luces** | |  |  |
| 5.2.1 | Alta y baja de carretera | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.2.2 | Intermitente de estacionamiento. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.2.3 | Señalización de cambio de dirección | Sí, (delanteras y traseras) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.2.4 | De freno | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.2.5 | De Chapa licencia | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.2.6 | De marcha atras | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **5.3** | **Sistema Eléctrico:** | |  |  |
| 5.3.1 | Alternador | Alternador de 12 Volts y 65 Ah mínimo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.3.2 | Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 Ah mínimo. | Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 Ah mínimo. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **6** | **Herramientas** | |  |  |
| 6.1 | Para cambio de ruedas | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 6.2 | Para reparaciones de emergencias. | Sí, consistente en llaves de boca 8-10-12-14, destornillador Philips, plano y pinza universal | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 6.3 | Elevador (gato) | preferentemente de acción hidráulica | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **7** | **Accesorios** | |  |  |
| 7.1 | Espejos retrovisores | Dos espejos retrovisores externos, con controles eléctricos o manuales. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.2 | Espejo retrovisor | Un espejo retrovisor interno tipo día/noche. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.3 | Viseras para el sol | Sí, 2 (dos) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.4 | Equipo eléctrico de limpia parabrisas | Equipo eléctrico limpiaparabrisas con intermitente. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.5 | Apertura interior de tapa de depósito de combustible | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.6 | Surtidor de limpia parabrisas | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.7 | Bocina de carretera | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.8 | Llanta con neumático de repuesto | Sí, 1 (una llanta) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.9 | Un extintor contra incendios | Sí, certificado por la INTN, con vigencia de uso por 1 (un) año | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.10 | Balizas portables | Sí, dos balizas portátiles | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.11 | Cinto de seguridad | Dos cintos de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros 3 (Tres) de 3 puntos. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.12 | Equipo de radio | Mínimo equipo de radio AM/FM AUX y BT ~~con reproductores multimedia AIIX/USB/BT/APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO~~ | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 7.13 | Alfombras de goma para el piso de la cabina. | Si | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **8** | **Servicios técnicos y garantías** | |  |  |
| 8.1 | Mantenimiento | Los mantenimientos requeridos durante el periodo de garantía (según el manual del fabricante cuyo plazo exigible en cuanto a costos a cargo del oferente, es el indicado en 8.2.1 infra) se realizarán sin costo para la Contratante, quedando a cargo del Oferente inclusive los filtros, lubricantes, otros insumos y mano de obra correspondientes. Los mantenimientos considerados en este punto serán los preventivos de acuerdo con el fabricante, no así por desgaste. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **8.2** | **Se deben presentar los siguientes certificados ~~emitidos por Ia fábrica:~~** | |  |  |
| 8.2.1 | Garantía de Fábrica | Certificado de Garantía de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, emitido por el fabricante y del oferente hasta 3 años sobre el equipamiento. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 8.2.2 | Garantía de equipamiento | Por parte del oferente sobre los equipamientos hasta 3 años. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 8.2.3 | Fabricación de repuestos | Certificado de continuidad de fabricación de repuestos por un periodo mínimo de 10 años, emitido por el fabricante. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 8.2.4 | Listado de talleres | Listado de talleres propios (2 como mínimo) y autorizados en el área central y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos. Presentar listado de Talleres propios y autorizados. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 8.2.5 | Sucursales de repuestos | Listado de las sucursales de repuestos que posea el oferente en el área central y otras ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofrecidos. Presentar listado de sucursales de repuestos. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **9** | **Equipamiento para patrullera.** Provisión e instalación en cada vehículo de: | |  |  |
| 9.1 | Luces para Patrullera y Sirena | Provisión e instalación de Barras de señalización compuesta por cinco módulos de luces independientes en LED’s de 3 W intermitentes, montado sobre un perfil de aluminio extruido resistente, basado en ABS reforzado y cúpula en policarbonato translúcido resistente a los rayos UV, distribuidos equitativamente permitiendo visualización en ángulo de 360o, distribuidas en dos cúpulas color rojo ubicado lado izquierdo (lado chofer), una de color cristal central y dos de azul (lado acompañante) montadas en barral de configuración geométrica recta o paralelepípeda ~~de forma paralelepípedos~~, sistema de sirena electrónica incorporada a la barra con salida de 100 Watt y 126Db. Con micrófono y megáfono incorporado | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.2 | Controladores de sonidos y luces digitales. | Luz portátil con cable de 20 mts.  Faro LED de 42w de potencia y 50 metros de alcance como mínimo.  Características:  -14 Leds de 3 watts, total 42 watts.  - Largo alcance (50 metros aproximados)  - Color de luz: blanco frío  - Temperatura: 6000 K  - Alta luminosidad  - Bajo consumo  - Larga vida útil  - Resistente al agua (IP68).  - Soporta golpes y polvo.  - Carcasa de aluminio  - Funcionan a 12 y 24v.  - Muy fácil de instalar con soporte, tornillos, tuercas incluidas. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.3 | Ploteado | Ploteado de patrullera según muestra a ser proveída. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.4 | Asiento longitudinal para carrocería padrón policía Nacional. | Asiento longitudinal para carrocería padrón policía Nacional. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.5 | Antivuelco | Antivuelco en carrocería. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.6 | Snorkel | Snorkel (Toma de aire elevado) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.7 | Equipo de radio, GPS y antenas | Equipo de radio con frecuencia policial VHF con GPS, antenas instaladas con alimentación eléctrica. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **10** | **Documentos** | |  |  |
| 10.1 | Transferencia | Deberán ser despachados y transferidos a nombre del Ministerio del Interior - Policía Nacional e inscritos en el Registro Único del Automotor. En la Oferta deberá incluir los gastos que genere la transferencia, protocolización, obtención del Registro único del Automotor RUA (que incluye: chapa, cédula verde y título en mano). La entrega de las documentaciones se podrá realizar hasta 60 días posterior a la entrega física de los bienes junto con la póliza de seguro. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.2 | Póliza de seguro | La oferta debe incluir una póliza de seguro contra todo riesgo, con validez de 1 (un) año, a ser contado a partir de la fecha de entrega del bien adjudicado. Incluir el detalle de la cobertura del seguro vehicular, seguro que debe ser contratado en compañías aseguradoras dentro del territorio del Paraguay exclusivamente y reconocida por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. Debe ser entregado con el vehículo y pagado en su totalidad. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.3 | Incluye documentación del vehículo (Manual de uso) | Incluye documentación del vehículo (Manual de uso). Incluir en la oferta catálogos y/o, ficha técnica del bien ofertado donde verificar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas. Además del Manual de Uso del Vehículo, en idioma español. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.4 | Autorización del fabricante | El oferente deberá ser representante o distribuidor autorizado de la marca del bien ofertado en la presente licitación, desde al menos 5 (cinco) años en el mercado local, demostrable con la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el representante o distribuidor autorizado (autorización consularizada de fabricantes situados fuera del territorio de Paraguay). | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **Otras Consideraciones - Inspecciones** | | | | |
| Una vez adjudicado, UNOPS y un equipo de técnicos realizarán una inspección del equipo ofertado en fábrica o el lugar donde el licitante indique, a fin de verificar el cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas.  La inspección será realizada en un plazo máximo de 5 días luego de firmado el contrato, previo acuerdo entre las partes. El proveedor deberá presentar toda la documentación requerida que demuestre que el bien es conforme a las especificaciones establecidas para la recepción conforme y su posterior pago.  Si los bienes no cumplen con las especificaciones establecidas, el proveedor deberá inmediatamente emprender medidas para corregir las deficiencias o reemplazar los bienes defectuosos hasta que el comprador quede satisfecho. | | | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |

| **LOTE 2 - MOTOCICLETAS CON EQUIPAMIENTO** | | | **PROPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas** | | **¿Cumple la oferta con los requerimientos?** (El licitante debe completar esta columna) | **Detalles sobre los bienes ofrecidos**  (El licitante debe completar esta columna) |
| **1** | **Características Principales** | |
| 1.1 | Cantidad | 100 (cien) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 1.2 | Marca | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 1.3 | Modelo | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 1.4 | Año de modelo | 2.024 0 Km (nuevo, sin uso) | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 1.5 | Procedencia | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| **2** | **Requerimiento vehículo** | |  |  |
| **2.1** | **Motor** | |  |  |
| 2.1.1 | Marca de Motor | Mismo a la marca de la moto | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.2 | Modelo | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 2.1.3 | Tipo | De 4 tiempos, mínimo 690 cc | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.4 | Combustible | Naftero | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.5 | Potencia (HP) | al menos 70 HP | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.1.6 | Maximo Torque | al menos 60 Nm | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **2.2** | **Embrague** | |  |  |
| 2.1.1 | Tipo | Antirrebote | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.2.2 | Diámetro (mm) | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| **2.3** | **Caja de cambio** | |  |  |
| 2.3.1 | Transmisión | 6 velocidades | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.3.2 | Transmisión Final | A cadena | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **2.4** | **Frenos** | |  |  |
| 2.4.1 | Delanteros | a disco, con pinza flotante de dos pistones | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 2.4.2 | Traseros | a disco, con pinza flotante de un pistón | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **3** | **Características físicas y capacidades** | |  |  |
| 3.1 | Altura libre al piso | mínimo 230 mm | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.2 | Altura de asiento | máximo ~~900 mm~~ 910 mm | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.3 | Longitud | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 3.4 | Tipo de Chasis | doble propósito | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.5 | Altura total | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 3.6 | Peso en seco | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 3.7 | Tanque de Alimentación | con capacidad de por lo menos 13 litros | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 3.8 | Consumo combustible | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| **4** | **Características constructivas** | |  |  |
| 4.1 | Pintura | La pintura de la motocicleta tendrá logotipos de la Policía Nacional y el Grupo Lince, se proveerán los formatos al proveedor adjudicado. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.2 | Logotipo | de acuerdo al diseño de la Policía Nacional, a definir. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 4.3 | Neumaticos | Delanteros: Indicar  Trasera: Indicar |  | inserte detalles |
| 4.4 | Llantas | Delanteras: Indicar  Traseras: Indicar |  | inserte detalles |
| **5** | **Tablero y sistema eléctrico,** el tablero de instrumentos contará: | |  |  |
| 5.1 | Velocímetro | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.2 | Encendido | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 5.3 | Totalizador de kilometraje | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **6** | **Luces** | |  |  |
| 6.1 | Alta y baja | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 6.2 | Con o sin Intermitente de estacionamiento | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 6.3 | Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 6.4 | De freno | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 6.5 | De estacionamiento | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **7** | **Sistema eléctrico** | |  |  |
| 7.1 | Alternador | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 7.2 | Acumulador | [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| **8** | **Herramientas** | |  |  |
| 8.1 | Para cambio de ruedas | Sí [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| 8.2 | Para reparaciones de emergencia | Sí [El oferente de especificar en su oferta] |  | inserte detalles |
| **9** | **Accesorios** | |  |  |
| 9.1 | Dos espejos retrovisores extremos | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.2 | Tapa de deposito de combustible con cerradura | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.3 | Bocina | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.4 | Accesorios instalados de fábrica, con sus respectivos controles integrados a los controles de la motocicleta o la instalación de los equipos realizados por empresas a nivel local, de fácil manipuleo: | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.5 | a) Con protector delantero de piernas. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.6 | b) Baliza patrulla, debe ir en la parte delantera de la Motocicleta. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.7 | c) Una sirena que puede utilizarse a su vez como megáfono. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.8 | d) Luces led reflectivos delantero dos a la altura de los manubrios y uno trasero a la altura del porta bulto. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.9 | e) Las motocicletas deben contar con Sistema de Posicionamiento Global (GPS), incorporado que permita la ubicación del móvil en una cartografía digital. Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que permita el monitoreo territorio paraguayo y además contar con una autonomía de batería interna de por los menos 2 (dos) horas, el servicio deberá de estar activo como mínimo durante 12 meses. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.10 | f) Las motocicletas deben contar con ploteados: parte delantera la inscripción Policía Nacional con el escudo de la Policía Nacional, los costados tanto lado derecho como izquierdo la inscripción Policía Nacional. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 9.11 | Cada motocicleta debe incluir cascos protectores. | Sí, 2 (dos) unidades  Que cumplan con al menos dos de estas certificaciones: DOT (USA), SNELL (USA) y ECE/ONU (EU), NBR 7471, NTC 4533, NBR 7471. Deberán presentar catálogo o ficha técnica del casco ofertado. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **10** | **Garantía** | |  |  |
| 10.1 | Garantía | De Fábrica hasta 1 año como mínimo, y de Kilometraje hasta 6.000 km como mínimo. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.2 | Garantía de equipamiento | Por parte del oferente sobre los equipamientos hasta 1 año. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.3 | Repuestos | Declaración jurada de provisión de Repuestos hasta 2 años como mínimo | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| ~~10.3~~ | ~~De Kilometraje~~ | ~~De Kilometraje hasta 6.000 km como mínimo~~ | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.4 | De mantenimiento | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.5 | Los primeros dos mantenimientos se realizarán sin costo para la Contratante, quedando a cargo del Oferente inclusive los filtros y lubricantes correspondientes. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.6 | Declaración Jurada de la existencia dentro del país, de talleres de reparaciones especializadas en la marca de la Moto ofertada y Certificado de Autorización de representante. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.7 | Declaración Jurada del Representante Oficial de que se asegura la existencia de repuestos originales, del modelo ofertado por un periodo de 5 años como mínimo. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 10.8 | Manuales por cada motocicleta proveer un manual del operador en español impreso y por el lote total del ítem proveer un manual impreso de piezas y en USB. | Sí | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **11** | **Documentaciones** | |  |  |
| 11.1 | Transferencia | Deberán ser despachados y transferidos a nombre del Ministerio del Interior - Policía Nacional e inscritos en el Registro Único del Automotor. En la Oferta deberá incluir los gastos que genere la transferencia, protocolización, obtención del Registro único del Automotor RUA (que incluye: chapa, cédula verde y título en mano). La entrega de las documentaciones se podrá realizar hasta 60 días posterior a la entrega física de los bienes junto con la póliza de seguro. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 11.2 | Póliza de seguro | La oferta debe incluir una póliza de seguro contra todo riesgo, con validez de 1 (un) año, a ser contado a partir de la fecha de entrega del bien adjudicado. Incluir el detalle de la cobertura del seguro vehicular, seguro que debe ser contratado en compañías aseguradoras dentro del territorio del Paraguay exclusivamente y reconocida por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. Debe ser entregado con el vehículo y pagado en su totalidad. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 11.3 | Información a Proveer | Proveer todas las informaciones necesarias y requeridas que permita a la Convocante, analizar y determinar que la motocicleta ofertada cumple estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 11.4 | Aclaración | Las informaciones otorgadas en el Manual de uso de Piezas, Repuestos, mantenimientos y Funcionamiento con las especificaciones precisas para el mejor desarrollo del motor y de la Moto ofertada (en español o traducidos) prevalecerán ante cualquier duda. | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| 11.5 | Autorización del Fabricante | El oferente deberá ser representante o distribuidor autorizado de la marca del bien ofertado en la presente licitación, desde al menos 5 (cinco) años en el mercado local, demostrable con la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el representante o distribuidor autorizado (autorización consularizada de fabricantes situados fuera del territorio de Paraguay). | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **Otras Consideraciones - Inspecciones** | | | | |
| Una vez adjudicado, UNOPS y un equipo de técnicos realizarán una inspección del equipo ofertado en fábrica o el lugar donde el licitante indique, a fin de verificar el cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas.  La inspección será realizada en un plazo máximo de 5 días antes de la fecha de entrega ~~luego de firmado el contrato~~, previo acuerdo entre las partes. El proveedor deberá presentar toda la documentación requerida que demuestre que el bien es conforme a las especificaciones establecidas para la recepción conforme y su posterior pago.  Si los bienes no cumplen con las especificaciones establecidas, el proveedor deberá inmediatamente emprender medidas para corregir las deficiencias o reemplazar los bienes defectuosos hasta que el comprador quede satisfecho. | | | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |

**Requerimientos de entrega – Tabla comparativa de datos**

| **Requerimientos de UNOPS** | | **PROPUESTA DEL OFERENTE** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **¿Cumple la oferta con los requerimientos?** (El licitante debe completar esta columna) | **Detalles sobre los bienes ofrecidos**  (El licitante debe completar esta columna) |
| **Plazo de entrega** | En todos los lotes, el plazo de entrega de la totalidad será de ~~90 (noventa)~~ 120 (ciento veinte) días corridos como máximo para ambos lotes contados a partir de la ~~adjudicación y~~ firma de contrato. Se podrá realizar entregas parciales dentro del plazo máximo de entrega indicado. ~~En caso de no contar con la cantidad total requerida, el licitante podrá indicar en su oferta la cantidad disponible y su plan de entrega propuesto dentro del plazo máximo de entrega.~~ | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **Lugar de entrega y normas Incoterms** | Academia Nacional de Policía, sito en Avenida del Cadete y Oficial Inspector Leongino Santacruz – Barrio Molino - Luque, Paraguay. Incoterm DDP | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **Detalles sobre el consignatario** | Ministerio del Interior | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |
| **Derecho de UNOPS de modificar cantidades** | En el momento de adjudicación del contrato, UNOPS se reserva el derecho de modificar la cantidad de los bienes y servicios relacionados especificados supra, hasta un 20%, sin ningún cambio en los precios unitarios u otros términos y condiciones de la solicitud de cotización | ☐ Sí ☐ No | inserte detalles |

Los bienes y servicios relacionados (si corresponde) ofrecidos son conformes a las especificaciones y a los requerimientos especificados en la **Sección II: Lista de requerimientos**.

☐ Sí ☐ No

TODA DESVIACIÓN DEBE SER INDICADA A CONTINUACIÓN:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si el licitante anticipa que precisará de un subcontratista para ejecutar el contrato, el oficial de adquisiciones debe insertar lo siguiente:

**Lista de subcontratistas o proveedores**

El licitante debe proporcionar los nombres de todos los subcontratistas/proveedores que suministrarán bienes/servicios en virtud de este contrato, así como el tipo de trabajo que se está subcontratando, si corresponde.

1. [Nombre legal completo y dirección de los subcontratistas]\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por parte de ***[inserte nombre completo del licitante]*** para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre ***[inserte nombre completo del licitante]*** y UNOPS, si la oferta es aceptada:

Nombre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Anexo E: Formulario de garantía de sostenimiento de oferta (GARANTÍA BANCARIA)**

Nota para los licitantes: El licitante debe completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina garante]

**Beneficiario:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Nombre legal completo y dirección de UNOPS]

**Fecha:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Número de garantía bancaria:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hemos sido informados que [nombre del licitante] (de aquí en adelante, “el licitante”) ha presentado ante ustedes su oferta, de fecha [inserte fecha] (de aquí en adelante, “la oferta”) para la ejecución de [inserte el nombre del contrato], en virtud del Llamado a licitación Núm. [Inserte el núm. de referencia del llamado a la licitación] (de aquí en adelante, “el llamado a licitación”).

Por añadidura, entendemos que, según sus condiciones, las ofertas deben venir apoyadas por una garantía de sostenimiento de oferta.

A petición del licitante, nosotros, [inserte el nombre del banco], por la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a UNOPS toda suma que no supere un total de [inserte la cantidad en cifras] ([inserte cantidad en palabras]), inmediatamente después de recibir la primera solicitud escrita por su parte, acompañada de una declaración escrita indicando que el licitante ha incumplido sus obligaciones en virtud de las condiciones de la licitación de una de las maneras siguientes:

(a) Ha retirado su oferta antes de la expiración del periodo de validez de la oferta especificado en el Formulario de presentación de oferta; o

(b) Después de haber sido notificado, durante el periodo de validez, de que UNOPS ha aceptado su oferta,

(i) es incapaz de, o se niega a ejecutar el contrato; o

(ii) es incapaz de, o se niega a proporcionar la garantía de cumplimiento, cuando así lo exigen las Instrucciones para los licitantes.

Esta garantía se hará efectiva:

(a) si el licitante resulta seleccionado, una vez que recibamos las copias del contrato firmado por el licitante y la garantía de cumplimiento emitida a nombre de UNOPS a petición del licitante; o

(b) si el licitante no resulta seleccionado, en cuanto se dé alguno de estos casos:

(i) recibimos una copia de la notificación enviada al licitante indicando el nombre del licitante seleccionado; o

(ii) veintiocho días después de la expiración de la oferta del licitante.

En consecuencia, cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá ser recibida en esta oficina en la fecha indicada o con anterioridad a la misma.

La presente garantía está sujeta a las Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer Requerimiento (Revisión de 2010), Publicación de la CCI Núm. 758, con la excepción de que no es necesario proporcionar la declaración exigida en virtud del artículo 15 (a).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

[Firma(s)]

**Anexo F: Formulario de autorización del fabricante - El oferente podrá utilizar un formato proporcionado por el fabricante siempre que se garantice la información aquí contenida**

Es necesario adjuntar a la oferta una carta escrita por el fabricante, en el formato proporcionado en este anexo, por la cual autoriza al licitante a participar en el presente llamado a licitación.

Para ser elegible para el suministro de bienes, el licitante debe ser el fabricante de los bienes ofrecidos o un único representante del fabricante ante las Naciones Unidas. Si UNOPS recibe ofertas para una marca y un modelo particular por parte más de un representante designado, UNOPS se reserva el derecho de seleccionar únicamente uno de ellos.

Núm. de referencia del llamado a licitación: [inserte núm. de ref.]

Nombre del licitante: [Indique el nombre del licitante]

Fecha: [inserte la fecha de presentación de la oferta]

Destinatarios: UNOPS

**DÓNDE**

Nosotros ***[inserte nombre completo del fabricante]***, fabricantes oficiales de ***[inserte tipo de bienes fabricados]***, con fábricas en ***[inserte dirección completa de las fábricas],*** por la presente autorizamos a ***[inserte nombre completo del licitante]*** a presentar una oferta cuyo objetivo es el suministro de los bienes siguientes, fabricados por nosotros, ***[inserte nombre y descripción breve de los bienes]***, así como a negociar y a firmar el contrato.

Por la presente extendemos nuestro aval y plena garantía respecto a los bienes ofrecidos por la empresa antes mencionada, de conformidad con el artículo ~~4.5~~ 5.5 de las Condiciones Generales del Contrato para el suministro de bienes y la prestación de servicios.

Firmado: ***[inserte firma(s) de los representantes del fabricante autorizados a este efecto]***

Nombre: ***[inserte nombre completo de los representantes del fabricante autorizados a este efecto]***

Puesto: ***[Inserte el puesto de trabajo]***

De fecha \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ***[inserte fecha de firma]***

**Anexo G: Formulario de declaración de desempeño**

Núm. de referencia del llamado a licitación: [inserte el núm. de referencia]

Nombre del licitante: [inserte el nombre del licitante]

Fecha: [inserte la fecha]

| **Pedido realizado por (dirección completa del comprador)** | **Núm. y fecha del pedido** | **Descripción y cantidad de bienes pedidos** | **Valor del pedido** | **Fecha de finalización de la entrega** | | **Comentarios sobre motivos de entregas tardías, si corresponde** | **Nivel de satisfacción en cuanto al suministro de bienes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Según el contrato** | **Real** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Nombre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_