**ANEXO A**

**RFQ/ACNUR/MEX/2024/132**

**Solicitud de cotización para el para el suministro e instalación de:**

**Controlador y Servicios Adicionales para Control de Acceso en la Oficina del ACNUR, en Tijuana, B.C.**

1. **CONTEXO**

El siguiente texto describe las expectativas y requerimientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) para el provisionamiento de servicios de sustitución instalación de componentes Controlador y Servicios Adicionales para Control de Acceso para espacio de oficinas ubicado en Tijuana, Baja California.

Derivado de un fallo en la energía eléctrica se produjo un corte de energía eléctrica con una duración de más de 3 días, lo que ocasionó inicialmente una desconfiguración de todos los sistemas eléctricos, controles de acceso y componentes de seguridad instalados en la oficina, por lo cual se llevó a cabo una revisión y mantenimiento general del sistema, derivado de esto, en la revisión de componentes del sistema de control de acceso de la oficina, se obtuvo un diagnóstico del estado actual de los componentes existentes, canalizaciones y cableado, encontrando la necesidad de realizar el cambio de algunos componentes principales del sistema y cableado integral que se encuentran dañados debido al corte de energía eléctrica e impiden el funcionamiento integral del sistema en su totalidad, lo cual está generando problemas operativos y de seguridad dentro de la oficina de Tijuana.

A continuación, se mencionan los elementos a instalar con **modelos y marca sugeridos** por el área técnica ACNUR para garantizar el buen funcionamiento y compatibilidad de los componentes instalados actualmente, y los cuales se encuentran en buen funcionamiento.

1. **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** |  | **C O N C E P T O** | |
| 1 |  | PANEL DE CONTROL DE ACCESO | |
| 2 |  | TARJETA DE RED-MODULO DE COMUNICACIONTCP/IP. | |
| 3 |  | LECTOR DE PROXIMIDAD PROXCD II, NON-PROG, B-HID LOGO, NO, VERT SLOT, SUPPLY 60-0045-01 LABEL. | |
| 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COMPUESTO PARA CONTROL DE ACCESO DE 2 PUERTAS EXISTENTES. NOTA: SE UTILIZAN DISPOSITIVOS EXITENTES: CHAPA MAGNETICA, BOTON DE SALIDA. SE COLOCA LECTOR DE PROXIMIDAD NUEVO Y SE AJUSTA 2 PUERTAS DE CRISTAL. MARCA ACTUAL DEL SISTEMA ES SECTROL MODELO 00-DOOR-01 | |
| 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE EMERGECIA PARA APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE DESDE ADENTRO ACCESO. INCLUYE COLOCACION, CABLEADO Y CONEXIÓN A SISTEMA. NOTA (COMPATIBILIDAD CON MARCA DE COMPONENTES EN SITIO) | |
| 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTOR CON CONTROL INALAMBRICO PARA APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE DESDE ADENTRO ACCESO. INCLUYE COLOCACION, CABLEADO Y CONEXIÓN A SISTEMA. NOTA (COMPATIBILIDAD CON MARCA DE COMPONENTES EN SITIO) | |
| 7 |  | SERVICIO A SISTEMA DE CCTV. INCLUYE: REVISION DE 1 CAMARA DE CCTV, MANTENIMIENTO / AJUSTE A 7 CAMARAS EXISTENTES, DESBLOQUEO DE NVR DAHUA, CONFIGURACION E INSTALACION DE SOFTWARE CLIENTE EN PC PROPIEDAD DEL CLIENTE. NO INCLUYE REFACCIONES. NOTA (COMPATIBILIDAD CON MARCA DE COMPONENTES EN SITIO) | |
| 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LECTOR ENROLADOR DE TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO KEYSCAN. INCLUYE COLOCACION, CABLEADO Y CONEXIÓN A SISTEMA. NOTA (COMPATIBILIDAD CON MARCA DE COMPONENTES EN SITIO) | |
|  | | |  |

1. **EJECUCION DE LOS SERVICIOS.**

El periodo total de implementación no debe exceder de **10 días hábiles.**

El proveedor adjudicado será el responsable de proporcionar todas las herramientas, equipos, piezas, cables, andamios, escaleras y mano de obra para asegurar la correcta ejecución de las obras.

Los sitios deben mantenerse limpios en todo momento y todos los desechos de los servicios se deben eliminarse de manera segura fuera del sitio.

**\*\* Favor de enviar la ficha técnica de los productos ofertados.**

1. **VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA:**

Los proveedores interesados deberán acudir presencialmente a la visita técnica como requisito obligatorio para que su cotización sea considerada dentro de este proceso. El punto de reunión será en **Calle Rufino Tamayo, Dr. Atl 9990, Esquina, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Piso 6. Referencia: La Esquina Business Point.**

El recorrido esta calendarizado a realizarse el **jueves 14 de noviembre a las 12:00 horas, hora local Tijuana.**

Un máximo de dos representantes por oferente es permitido.

Favor de confirmar los nombres y datos de contacto de las personas representantes de la empresa participante a más tardar el día **12 de noviembre** por correo electrónico a **Laura Garza**, [garzasil@unhcr.org](mailto:garzasil@unhcr.org), Cc. **Guillermo Torres,** [torresjo@unhcr.org](mailto:torresjo@unhcr.org).

La empresa SELECCIONADA deberá considerar a la entrega FINAL DE LOS TRABAJOS, lo siguiente:

Entrega e instalación total del Anexo B, descripción de los trabajos incluyendo las garantías de los materiales.